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第一章 邀 请 函
我公司就2026-2027年度公司建构筑物零星维修工程（项目编号：CG202619     )）以询比方式组织采购，欢迎符合要求的各单位参加报价。
1、 项目名称：2026-2027年度公司建构筑物零星维修工程
2、 [bookmark: _GoBack]项目地点：黄岛区、城阳区
3、 采购方式：询比采购
四、成交方式：满足所有询价条件且评分最高者成交
五、合同主要条款：
1、采购内容：选定公司、厂站建构筑物、设备设施零星维修服务年度承包商，详细清单见“第四章 采购清单及控制价”。甲方根据自身实际需求向乙方下达维修任务，乙方须按照甲方要求在规定的时间内完成维修。   
2、 控制价详见“第四章  维修单项控制价清单”；总控制价为人民币131530元整，人民币大写人民币壹拾叁万壹仟伍佰叁拾元整。报价人的各维修单项报价必须低于各控制单价，暂定各维修单项工程量为“10”。报价人的各维修单项报价为含税价。
3、成交后，各项成交单价作为合同单价清单，双方签订年度工程承包合同，发生维修事项时，有合同单价的按照合同单价据实结算，无合同单价的维修项以甲方委托的第三方审计为准。
4、付款条件：6月30日、12月31日分别结算一次，每次验收合格，并完成审计后，无质量问题6个月内付至审计值的97%，余3%作为质保金，质保期满一次无息付清。
5、付款方式：包括但不限于银行转账、商业承兑、云信、航信等方式（具体以结算时甲方财务要求为准）。
6、质保期：从验收合格之日起，满2年止。
六、报价人资质要求：
独立法人，经营正常，依法纳税，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商条件且具备劳务资质及安全生产许可证。报价人须提供以下资料，每项资料必须加盖公章，否则报价无效：
（1） 营业执照副本复印件；
（2） 缴纳税收证明资料（近一个月）完税证明或增值税申报表；
（3） 上年度纳税信用等级B级（含）以上，新注册企业M级；
（4） 缴纳社会保险证明资料（近一个月）；
（5） 法定代表人身份证明或者法定代表人授权委托书；
（6） 单位及其法定代表人提供无行贿犯罪记录证明，如无法开具无行贿犯罪记录证明，需同时提供以下三种材料加盖公章（无行贿犯罪记录承诺书、信用中国查询报告、法定代表人无犯罪记录证明）；
（7） 劳务资质复印件；
（8） 安全生产许可证复印件；
（9） 报价承诺函；
（10） 参与项目的业绩明细
七、邀请函及成交结果发放：公开在公司网站发布邀请函、采购文件及成交结果。
八、报价规定
1、报价截止：报价文件必须在2026年9月   23日17点前送达，超过截止时间的报价将被拒绝。
九、采购项目联系人姓名和电话：
采 购 人：青岛碧海水务有限公司
联 系 人：丁明霞
电    话：18669810356
地    址：青岛市黄岛区淮河西路167号


第2章 [bookmark: _Toc24773][bookmark: _Toc291506255][bookmark: _Toc227423102]报价须知
一、说明
（一）适用范围：本文件仅适用于本报价邀请中所述的采购项目。
（二）定义
1.“采购人”系指青岛碧海水务有限公司。
2.“报价人”系指向采购人提交报价文件的供应商。
3.“成交人”系指被确定为承接本项目并负责其实施的报价人。
（三）报价人应具备的条件
1.满足询价邀请中的资质规定。
2.报价工程/服务符合国家规定的技术标准和环保标准。
3.满足本文件规定的要求。
（四）联合体报价：本项目不接受联合体报价。
（五）报价有效期：从评审之日起，报价文件有效期为60天。报价有效期不足的，其报价无效。
（六）本文件的澄清、修改
1.报价人收到本文件时，应进行检查；如认为采购文件存在不合理条款，公告时间及程序不符合规定的，应及时告知采购人澄清或处理。否则，由报价人自行承担所造成的不良后果。
2.根据报价人提出的问题，采购人确定是否需统一召开评审前踏勘及答疑会；如统一召开，将通知所有参与报价的人参加。
3.采购人对本文件进行必要澄清或修改的，应当在报价截止时间前，并以书面形式通知所有参与的供应商。该澄清或修改的内容为本文件的组成部分。
（七）报价费用：无论报价结果如何，报价人自行承担所有与报价有关的全部费用。
[bookmark: _Toc14721][bookmark: _Toc291506256][bookmark: _Toc227423103]二、报价文件的编写
（一）一般要求
1.报价人应仔细阅读本文件的所有内容，按本文件的要求编制报价文件，并保证所提供的全部资料真实有效。
2.报价文件的书面内容不得有加行、涂抹或改写。
3.报价文件应当采用书面方式；采购单位不接受电报、电话、传真报价。
（二）报价文件的组成
1.报价文件应包括的内容详见本文件“第六章报价文件编制”。
2.除本文件另有规定外，计量单位为我国法定计量单位。
（三）报价
1.报价人应按本文件提出的采购范围、内容及要求进行报价。
2.除本文件另有规定外，报价为含税价（增值税普通发票）。
[bookmark: _Toc227423920][bookmark: _Toc291506257][bookmark: _Toc15890]三、报价文件的递交
1.报价文件的送达：报价文件应在报价截止时间前送达采购单位。
2.报价截止时间前，报价人可对所递交的报价文件进行补充、修改或撤回。
3.报价人补充、修改或撤回时，须向采购单位出示加盖公章、经法人代表或授权代表（需出示有关证明）签字的函件。
4.补充、修改的内容应当按照本文件的规定签署盖章，并密封。
5.补充、修改文件是报价文件的组成部分。
6.报价截止后，报价人不得补充、修改或撤回报价文件；但可以在评审前出示加盖公章、经法人代表或授权代表（需出示有关证明）签字的函件通知放弃报价。
四、采购人成立采购评审小组独立履行下列职责：
（一）审查报价文件是否符合本采购文件要求；
    （二）确定成交供应商。
五、报价人有下列情形之一的，视为无效报价。
   （一）超出营业执照经营范围报价的；
   （二）报价文件不符合采购文件要求的；
   （三）报价文件与事实不符的；
   （四）经采购评审小组一致认定为重大偏离的；
   （五）不符合法律、法规有关规定的。	
[bookmark: _Toc7133][bookmark: _Toc227423923]六、评审方法及标准
（一）评审方法：综合评估法。
（二）评审标准：以下2项条件同时满足者成交：
1. 满足所有询价条件；
2. 评分最高者。
[bookmark: _Toc2364][bookmark: _Toc291506261][bookmark: _Toc227423924]七、成交及合同签订
（一）成交通知
1.评审结束，确定成交人后，采购人将结果公示。
2.采购单位不向未成交的报价人解释未成交原因，不退还报价文件。
3.成交人有下列情形之一的，成交无效：
（1）成交后无正当理由不与采购人签订合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（2）将成交项目转让给他人，或者在报价文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；
（3）拒绝履行合同义务的。
成交人存在上述情形之一的，采购人有权取消其成交资格，并有权要求成交人赔偿采购人因此遭受的全部损失，包括但不限于重新采购费用、差价损失等。

（二）合同签订
1.签订合同前，采购人可对成交人的报价文件（含答复、补充文件）进行真实性查验，凡有虚假的，其成交无效，并依据有关规定给予违法违规处理。
2.采购人在成交通知书发布之日起30日内，与成交人按范本格式制作并签订采购合同。项目数量增减、合同条款变更等按采购人相关规定另行签订补充合同。
3.本文件（含补充、修改文件）、成交人的报价文件（含答复、补充文件）均为签订采购合同的依据。
4.成交人因不可抗力或自身原因不能签订采购合同或者不能履行合同的，采购人重新进行采购。
5.合同履行中，根据实际需求，采购人需追加采购合同标的之外的项目，可与成交供应商就费用进行协商谈判后，签订补充协议。
八、其他商务条件
（一）工期：紧急维修以甲方要求为准，其他维修工期由双方共同商定。
（二）安全施工管理要求：
1.签订合同的同时，成交供应商必须与采购人同时签订安全协议书，保证安全施工；同时与甲方签订廉洁协议。
2.成交供应商必须给每次进场的施工人员购买人身意外保险或社保；所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，包括但不限于第三章《安全施工操作规程》的内容，特种作业人员必须持证上岗；施工过程中的发生安全事故由成交人（乙方）承担。
（三）验收：工程完工后，采购人对工程质量、服务、工期等进行详细而全面的检验，无任何问题，签署验收单，作为付款凭据之一。
[bookmark: _Toc6399]（四）售后服务：成交供应商应提供及时周到的售后服务。
（五）货物或服务须符合甲方 ISO 国际标准质量、环境、职业安全健康一体化管理体系要求。
[bookmark: _Toc635][bookmark: _Toc227520434]第三章 安全施工操作规程
[bookmark: _Toc27469][bookmark: _Toc28883][bookmark: _Toc14344][bookmark: _Toc25210]第一节  焊工安全操作规程
1、工作前应认真检查工具、设备是否完好，焊机的外壳是否可靠地接地。焊机的修理应由电气保养人员进行，其他人员不得拆修。
2、工作前应认真检查工作环境，确认为正常方可开始工作，施工前穿戴好劳动保护用品，戴好安全帽。高空作业要戴好安全带。敲焊渣、磨砂轮戴好平光眼镜。
3、焊接前，应检查并确认对焊机的压力机构灵活，夹具牢固，气压、液压系统无泄漏，一切正常后，方可施焊。
4、焊接前，应根据所焊接钢筋截面，调整二次电压，不得焊接超过对焊机规定直径的钢筋。
5、接拆电焊机电源线或电焊机发生故障，应会同电工一起进行修理，严防触电事故。
6、接地线要牢靠安全，不准用脚手架，钢丝缆绳、机床等作接地线。
7、在靠近易燃地方焊接，要有严格的防火措施，必要时须经安全员同意方可工作。焊接完毕应认真检查确无火源，才能离开工作场地。 
8、焊接密封容器、管子应先开好放气孔。修补已装过油的容器，应清洗干净，打开人孔盖或放气孔，才能进行焊接。
9、在已使用过的罐体上进行焊接作业时，必须查明是否有易燃、易爆气体或物料，严禁在未查明之前动火焊接。焊钳、电焊线应经常检查、保养，发现有损坏应及时修好或更换，焊接过程发现短路现象应先关好焊机，再寻找短路原因，防止焊机烧坏。 
10、焊接吊码、加强脚手架和重要结构应有足够的强度，并敲去焊渣认真检查是否安全、可靠。 
911、在容器内焊接，应注意通风，把有害烟尘排出，以防中毒。在狭小容器内焊接应有2人，以防触电等事故。
12、容器内油漆未干，有可燃体散发不准施焊。 
13、施工焊接现场10M范围内，不得堆放油类、木材、氧气瓶、乙炔发生器等易燃、易爆物品。
14、断路器的接触点、电极应定期光磨，二次电路全部连接螺栓应定期紧固。冷却水温度不得超过40℃；排水量应根据温度调节。
15、焊接较长钢筋时，应设置托架，配合搬运钢筋的操作人员，在焊接时应防止火花烫伤。
16、闪光区应设挡板，与焊接无关的人员不得入内。
17、冬季施焊时，室内温度不应低于8℃。作业后，应放尽机内冷却水。
18、电焊机应放在防雨和通风良好的地方，焊接现场不准堆放易燃、易爆物品，使用电焊机必须按规定穿戴防护用品。
19、焊钳与把线必须绝缘良好，连接牢固，更换焊条应戴手套；潮湿地点工作，应站在绝缘胶板上或木板上。
    20、交流弧焊机一次电源线长度应不大于5米，电焊机二次线电缆长度应不大于30米。
    21、严禁在带压力的容器或管道上施焊，焊接带电的设备必须先切断电源。
    22、焊接贮存过易燃、易爆、有毒物品的容器或管道，必须先清除干净，并将所有孔口打开。
23、在密闭金属容器内施焊时，容器必须可靠接地、通风良好，并应有人监护。严禁往容器内输入氧气。
    24、焊接预热工件时，应有石棉布或挡板等隔热措施。
    25、把线、地线，禁止与钢丝绳接触，更不得用钢丝绳或机电设备代替零线。所有地线接头必须连接牢固。
    26、更换场地移动把线时，应切断电源，并不得手持把线爬梯登高。
    27、清除焊渣采用电弧气刨清根时，应戴防护眼镜或面罩，防止铁渣飞溅伤人。
    28、雷雨时，应停止露天焊接作业;更换场地移动把线应切断电源。
    29、必须在易燃易爆气体或液体扩散区施焊时，应经有关部门检试许可后，方可施焊。
30、电焊着火时，应先切断焊机电源，再用二氧化碳、干粉等灭火器灭火，禁止使用泡沫灭火器。 
31、工作完毕，必须断掉龙头线接头，检查现场，灭绝火种，切断电源，确认无起火危险后，方可离去。
[bookmark: _Toc2036][bookmark: _Toc31024][bookmark: _Toc16316]第二节 电工安全操作规程
 1、电工作业人员必须经过有关部门安全技术培训，取得特种作业操作证后，方可独立上岗操作。现场用电作业必须由电工完成，严禁他人私拉乱接等作业。    
2、所有绝缘、检验工具，应妥善保管，严禁他用，并应定期检查、检验。    
3、现场施工用电高低压设备及线路，应按照施工组织设计及有关电气安全技术规程安装和架设。线路上禁止带负荷接电或断电，并禁止带电操作。  
4、电气设备和线路必须绝缘良好，电线不得与金属物绑在一起；各种施工用电设备必须按规定进行保护接零及装没漏保器。遇有临时停电或停工休息时，必须拉闸加锁。    	Comment by 国浩: 建议修改为：装设
5、有人触电时，应立即切断电源，进行急救；电气着火时，应立即将有关电源切断，使用绝缘灭火机或干砂灭火。严禁使用泡沫灭火器。
6、在施工现场专用的中性点直接接地的电力系统中，必须采用TN—S接零保护系统。  
7、施工现场每一处重复接地的按地电阻值应不大于10欧姆，且不得少于3处(即总配电箱、线路的中间和末端处)。   
8、电气设备所有保险丝(片)的额定电源应与其负荷容量相适应。禁止用其他金属丝代替保险丝。    
9、动力线路与照明线路必须分开架设。照明开关、灯口及插座等，应正确接入相线及零线。   
10、施工现场夜间临时照明电线及灯具，室内高度应不低于2.4米，室外高度应不低于3米。易燃、易爆场所应有防爆灯具。施工现场照明灯具的金属外壳和金属支架必须作保护接零。电线要采用三芯橡皮护套电缆，严禁使用花线和护套线。   
911、要按规定做好钢管脚手架、物料提升机、塔吊等的防雷接地保护。接地体可用角钢，不得使用螺纹钢，接地电阻应符合规范要求。   
12、支线架设应设置横担，并用绝缘子固定；电线严禁架设在脚手架、树木等处，不准用竹质电杆；架空线路不准成束架设。    
13、电气设备的金属外壳，必须接保护零线，同一供电系统不允许电气设备有的接地有的保护接零。    
14、施工现场配电箱要有防雨措施，门锁齐全，有色标，统一编号。开关箱要做到一机一闸一漏一箱，箱内尤无杂物；开关箱、配电箱内严禁动力、照明混用；要有检修记录及记录本。  
15、移动电箱电源线长度不大于30米，移动用电设备引出线不大于5米。 
16、所有配电箱均应标明其名称、用途，并作出分路标记。 所有配电箱门应配锁，配电箱和开关箱应由持证的电工负责使用管理。
17、安装高压油开关，自动空气开关等有返回弹簧的开关设备时，应将开关置于断开位置。
18、电力传动装置系统及高低压各型开关调试时，应将有关的开关手柄取下或锁上，悬挂标志牌，防止误合闸。
19、施工现场临时用电以及电机设备必须建立安全技术档案，现场应配置专职维护电工，并做好巡视维修记录。
[bookmark: _Toc5717][bookmark: _Toc17144][bookmark: _Toc21589]第三节 架子工安全操作规程
1、架子工(建筑登高架设作业人员)经特种作业和高处作业安全技术培训考核，取得特种作业操作证和体检合格后，才能进行脚手架的搭设和拆除工作。
2、搭设脚手架必须按规范进行，即：横平竖直、连接牢固，底脚着实，层层拉结，支撑挺直，通畅平坦，设施齐全、牢固。
3、架子工必须严格按专项施工方案及操作规程的要求搭设，在搭设中要正确佩戴和使用劳动保护用品，戴好安全帽，系安全带，佩戴工具袋（套），禁止穿硬底和带钉易滑的鞋上岗。
4、架子工的作业必须遵照安全技术操作规程、施工负责人的安全技术交底进行，在操作中要严格按规程、标准要求搭设，坚守工作岗位，严禁酒后上岗操作。
5、脚手架不得钢、竹混搭，主要受力杆件，如立杆、大横杆、小横杆和剪刀撑等，在同一建筑立面必须使用同一材质的材料。
6、搭设用钢管和扣件必须符合国家标准，禁止使用有严重锈蚀、弯曲变形或有裂纹的钢管，脆裂、变形、滑丝的扣件也禁止使用。
7、脚手架内立杆与外墙面间按规定进行防护。脚手架上人斜道应有独立的支撑系统，转角休息平台应不小于2平方米，斜道坡度不得大于l:3，防滑条的间距不得大于30厘米。
8、钢管脚手架立杆的底脚应垂直稳放在砼垫块或砼硬化地基上，并设纵、横向扫地杆。
9、脚手架两端、转角处以及外侧的剪刀撑必须接续到位，拉结点构造和数量符合要求。
10、设置的立杆应等距，纵向间距不得大于1.8水、脚厂架离墙面不宜大于10厘米。大于10厘米的，必须采取隔离措施。
11、脚手架主要杆件的接长点必须错开；钢管剪刀撑的接长处必须搭接，其搭接长度不得小于50厘米。
12、脚手架的顶端必须按规程要求封顶；里立杆应低于檐口50厘米，外立杆应高出檐口1米。脚手架的外侧，自第二步起，必须每步设1.2米高的防护栏杆和30米厘米高的挡脚杆；顶排的扶手栏杆不得少于2道，高度分别为1.2米和1.8米。
13、脚手架与各类输电线路的距离必须符合规定的安全距离，否则必须采取必要的安全防护措施。搭设和拆除架体时，必须注意安全，谨防杆件碰及高压线后伤人。
14、操作面高于2米的里脚手架的安全防护、强度、刚性和稳定性必须同样符合有关要求。
15、脚手架必须有良好的避雷接地装置，接地电阻不大于lo欧姆。
16、脚手架上的垃圾杂物必须经常清理，发现脚手片破损或杆件弯曲、变形的，应及时更换。
17、严禁在脚手架上拉缆风绳和设置起重把杆；不准在脚手架上搁运料滑槽，搭设受料平台；不准采用斜拉、斜吊方式从脚手架上进料。
18、遇有六级以上大风等恶劣气候，禁止进行露天的高处架子作业。
19、架子的铺设宽度不得小于1.2米，脚手板须满铺，不得有空隙和探头板，脚手板搭接时不得小于10厘米，对头接时应设双排小横杆，间距不大于10厘米，在拐弯处脚手板应交叉搭接。
20、翻脚手板应两人由里往外按顺序进行，在铺第一块或翻到最后一块脚手板时，必须挂牢安全带。
21、脚手架、井架等特殊架子搭设、安装完毕，必须经施工负责人、安全人员、使用班组共同验收合格后，方准使用。在拆除脚手架时，周围应设围栏或警戒标志，并设专人看管，拆除顺序由上而下，一步一清，不准上下同时作业。
22、安全帽、安全带、安全网要有符合国家标准的出厂合格证，并要定期检查，不符合要求的，严禁使用。
    23、钢管脚手不得使用有严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹的钢管；扣件要有出厂合格证明，有脆裂、变形、滑丝等的劣质品，禁止使用。
24、砌墙高度超过4米时，必须在墙外搭设能承受160公斤荷重的安全网或防护挡板。多层建筑应在二层和每隔四层设一道固定安全网同时再设一道随施工高度提升的安全网。网应外高里低，网与网之间须拼接严密，网内杂物要随时清扫。
25、拆除脚手架和物料提升机应明确专人负责指挥，拆除前必须进行全面检查架体有无其他牵拉物，提升机与脚手架、建筑物连结情况等；拆除时指定专人警戒；拆除必须按搭设的逆顺序逐层自上而下进行，做到一步一清。严禁上下同时拆除。
26、拆下的钢管、脚手片、扣件、密目型安全网等物体，应向下传递或用绳吊下，禁止往下抛拂。
27、钢管、脚手片、扣件、安全网等分门别类，整齐堆放，挂设标牌。
28、脚手架搭设后，必须申请验收。
[bookmark: _Toc11390][bookmark: _Toc25520][bookmark: _Toc20544]第四节 起重工安全操作规程
1、所有人员禁止在起重臂和吊起的重物下面停留或行走。
2、使用卡环应使用长度方向受力，抽销卡环应预防销子滑脱，有缺陷的卡环严禁使用。
3、起重物件应使用交互捻制的钢丝绳。钢丝绳如有扭结、变形、断丝、锈蚀等异常现象，应及时降低使用标准或报废。
4、使用三根以上绳扣吊装时，绳扣间的夹角如大于100度，应采取防止滑钩等措施。
5、起吊物件，应合理设置溜绳。
6、司机必须听从指挥人员指挥，当指挥信号不明时。司机应发出“重复”信号询问，明确指挥意图后，方可开车。
7、风力五级以上时停止吊装。
8、对起重机司机和指挥人员，必须由有关部门进行标准的安全技术培训。经考试合格，取得合格证后方能操作指挥。
[bookmark: _Toc13903][bookmark: _Toc13034][bookmark: _Toc15916]第五节 木工安全操作规程
1、模板支撑不得使用腐朽、扭裂、劈裂的材料。顶撑要垂直，底端平整坚实，并加垫木。木楔要钉牢，并用横顺拉杆和剪刀撑拉牢。
    2、采用行架支模应严格检查，发现严重变形、螺栓松动等应及时修复。
    3、支模应按工序进行，模板没有固定前，不得进行下道工序。禁止利用拉杆、支撑攀登上下。
    4、支设4米以上的立柱模板，四周必须顶牢，操作时要搭设工作台，不足4米的，可使用马凳操作。
    5、支设独立梁、柱模应设临时工作台，不得站在柱模上操作和在梁模上行走。
    6、拆除模板应经施工技术人员同意。操作时应按顺序分段进行，严禁猛撬、硬砸或大面积撬落和拉倒。完工前，不得留下松动和悬挂的模板，拆下的模板应及时运送到指定地点集中堆放。
    7、拆除薄腹梁、吊车梁、行架等预制构件模板，应随拆随加顶撑支牢。
    8、在深度大于2米的基坑边操作，应有防护网、护身栏等防护措施。
[bookmark: _Toc20452][bookmark: _Toc8955][bookmark: _Toc8670]第六节 钢筋工安全操作规程
1、钢材、半成品等应按规格、品种分别堆放整齐，制作场地要平整，工作台要稳固，照明灯具必须加网罩。
    2、拉直钢筋时，卡头要卡牢，地锚要结实牢固，拉筋沿线2米区域内禁止行人。人工绞磨拉直，不准用胸、肚接触推杠，应缓慢松解，不得一次松开。
    3、展开盘圆钢筋要一端卡牢，防止回弹，切断时要先用脚踩紧。
    4、多人合运钢筋，起、落、转、停等动作要一致，人工上下传送不得在同一垂直线上。钢筋堆放要分散、稳当，防止倾倒和塌落。 
    5、在高空、深坑绑扎钢筋和安装骨架，须搭设脚手架和马道。
    6、绑扎立柱、墙体钢筋时，不得站在钢筋骨架上和攀登骨架上下。
7、绑扎基础钢筋时，应按施工设计规定摆放钢筋支架或马凳架起上部钢筋，不得任意减少支架或马凳。
    8、绑扎建筑高处的钢筋时，应根据具体情况安全网、挂安全带。
    9、起吊钢筋骨架时，下方禁止站人。必须待骨架降落到离地1米以内方准靠近，就位支撑好方可摘钩。 
    10、绑扎立柱、墙体钢筋时，不准将木棒或横木插入钢筋骨架内，并坐在木棒或横木上操作。钢筋超长时，捆扎应牢固。
    11、在操作平台上堆放钢筋或物料应牢靠，操作工具不用时，必须装在工具袋内，以防坠物伤人。
  12、使用钢筋冷拉机、切断机、弯曲机，应遵守钢筋机械安全技术操作规程，先检查后使用，使用后切断电源，设备应做好十字作业（清洁、润滑、调整、紧固、防腐）。 
[bookmark: _Toc22841][bookmark: _Toc17514][bookmark: _Toc1899]第七节 混凝土工安全操作规程
1、车子向料斗倒料，应有挡车措施，不得用力过猛和撒把。
2、浇灌混凝土时，应设操作台，不得直接站在模板或支撑上操作。
3、使用振动棒应穿胶鞋戴绝缘手套，湿手不得接触开关，电源线不得有破皮漏电。
    4、浇灌时使用的溜槽及串筒节间必须连接牢固。操作部位应有护身栏杆，不准直接站在溜槽板上操作。
    5、混凝土搅拌机在运行中，任何人不得将工具伸入筒内清料，进料斗升起时，严禁任何人在料斗下通过或停留。     
6、混凝土机停用时，升起的料斗应插上安全插销，或挂上保险链。
[bookmark: _Toc6115][bookmark: _Toc1069][bookmark: _Toc12747]第八节 装载机安全驾驶操作规程
一、检查车辆
1、检查燃油、冷却水及润滑油情况
2、检查行车、驻车制动可靠性。
3、检查空载时铲斗系统运行情况。
4、检查叉车检查内容中与装载机有关的项目。  
二、起步    
l、起步前观察四周，确认无妨碍安全行车的障碍后，先鸣笛，再起步。  
2、制动气压表读数达到规定值方可起步。
3、起步时不得突然加速，应平稳起步。
三、行驶
1、行驶前取下前后车体安全联接杆，并妥善保管。
2、在坡道上行驶时，应使拖起动操纵杆处于接通位置，拖起动必须是正向行驶。
3、改变行驶方向及变换驱动操纵杆必须在车停后进行。
4、运载物料时，应保持动臂下铰点离地面400mm以上。不得将铲斗提升到最高位置运送物料。
    5、应尽量避免在斜坡横向行驶及铲装物料。
四、装卸作业
1、发动机的水温及润滑油温度达到规定值时方可进行全负，荷作业，当水温、油温超过363K(90℃)时应停车，查找原因，待水温低于363K(90℃)时方可作业，否则会损坏发动机。
2、禁止在前后车体形成角度时铲装货物。取货前，应使前后车体形成直线，对正并靠近货堆，同时使铲斗平行接触地面，然后取货。
3、除散粮以外，不准用高速档取货。
4、不准边行驶边起升铲斗。
5、铲斗铲装货物应均衡，不准铲斗偏重装载货物。
6、装载车是用来进行装载及短途运输散装物料的车辆，禁止用铲斗进行挖掘作业。
7、驾驶员离车前，应将铲斗放到地面，禁止在铲斗悬空时驾驶员离车。
8、起升的铲斗下面严禁站人或进行检修作业。若必须在铲斗起升时检修车辆，应对铲斗采取支撑措施，并保证牢固可靠。
9、禁止用铲斗举升人员从事高处作业。
10、禁止在码头岸边直接铲装船上的物料。
11、在架空管线下面作业，铲斗起升时应注意不要碰到上方的障碍物，在高压输电线路下面作业时，铲斗还应与输电线保持足够的安全距离。
12、在为载重汽车倾卸物料，铲斗前翻时不得刮碰车辆，卸载动作要缓和。在卸车作业时，应注意铲斗不要刮碰车厢。在推运或刮平作业中，应随时观察运行情况，发现车辆前进受阻，应审慎操作，不得强行前进。
13、停车后应将换向操纵杆放到中央位置，将前后车体安全联接杆安装好。
[bookmark: _Toc23042][bookmark: _Toc26422][bookmark: _Toc7309]第九节 挖掘机安全驾驶操作规程
一、检查车辆
按规定项目、标准检查挖掘机各部技术状况处于完好状态。
二、起步    
1、起步前，应将铲斗放在车架上，：收回长杆，插好平台与车架的固定插销，支腿处于可靠的收回状态；插好连接平台与车架电路的插头，接通电源，确认各仪表指示正常。
2、起步时应先观察四周，先鸣笛，后起步，以防伤人。
3、挖掘机移动时；应注意前后环境状况，以防碰到电线或其它设施。
三、行驶
1、下坡行驶时，严禁发动机熄火滑行和空档滑行。
2、不得在斜坡路面上横向行驶。
3、严禁在铲斗内载人、载物行驶。
4、通过泥泞、冰雪、松软路面以及坡度较大的道路时，应使前、后桥同时驱动。 
5、恶劣天气能见度在5m以内或道路最大纵坡在6％以上，能见度在10m以内时，应停止行驶。
四、进入作业现场
1、停机处的地面应平整、坚实可靠。
2、铲斗回转半径范围内不应有其它设施妨碍铲斗作业。
3、严禁铲斗回转半径范围内有人员停留。
4、应尽量避免在高压输电线路下面作业。无法避免在高压输电线路下面作业时，铲斗与电线间的安全距离应符合有关规定。
5、若需挖掘机边移动边挖掘时，应选择无碍安全的挖掘路线，否则须采取安全措施后方可进行作业。
五、挖掘作业
1、作业时应将支腿支稳垫牢，后轮胎略为离地；将前后轮制动，并将平台周围无关物品清除干净。	Comment by 国浩: 建议修改为：略微
  2、在开挖前应该检查公用地下设施(管道，电缆等)的位置。不允许挖掘机在还需要保留的地下设施附近作业。
3、挖出的沟土不应抛到沟边，应随挖随将土运走。
4、如有两台挖掘机同时作业时，互相应保持一定的安全距离，防止臂架相互碰撞。
5、 在斜坡上作业时，要用铰盘钢丝绳将挖掘机拖住。
6、铲斗落地和升起操作不得过猛；平台的起动、回转、停止等操作应缓慢平稳；卸料时，铲斗不得经越或停留在运输车辆驾驶室的上方，铲斗不得与车辆的任何部位接触。
7、 挖掘机在挖比较深的基槽、地沟时，机身窝边口应不少于3m，并用坚木垫实机身，方可进行作业。
[bookmark: _Toc27549][bookmark: _Toc28105][bookmark: _Toc12038]第十节 推土机安全驾驶操作规程
推土机的行走部分是由履带来完成的，它实际上是由履带式拖拉机加上推土铲组装而成，它的作用主要是在施工现场推平地面。
一、检查车辆
1、检查车辆燃油、冷却水、润滑油情况。
2、检查履带销钉有无窜出现象。  
3、检查推土铲运转情况。
4、检查液压系统运行及密封件的漏油情况。
5、运行时，随时注意车辆的压力及温度。
二、起步
起步前观察四周是否有人，尤其是倒车时更应加强观察，同时应观察履带上是否有其它物品，确认安全后，应低速、平稳起步。
三、作业   
1、作业时应选择适宜的铲推路线，在清理作业现场时，应能保证车辆无下陷、倾覆等危险。
2、在向高坡(或坑、沟)推土接近边缘时，推土铲不得轻易提升，应在挂上倒车档后，提铲倒车。
3、推土机上坡行驶不得超过25°，下坡行驶不得超过35°，推土机不得在坡度大于10°的坡路上横向作业，并不得在陡坡上进行转弯。下坡行驶不准空档滑行。
4、用推土机清除高于机体并埋在地下的物体时，应有安全防范措施，要在选择好有利的进退路线后，方可作业。
 5、夜间作业时，现场应有良好的照明。
6、推土机在作业时，严禁人员上下。
[bookmark: _Toc1792][bookmark: _Toc2643][bookmark: _Toc15362]第十一节 机械操作工安全操作规程
（一）压刨、园盘锯安全操作规程
1、机床只准采用单向开关，不准使用倒顺双向开关，三、四面刨，要按规定程序开动。
2、送料、接料不准戴手套，并应站在机床一侧,刨削量每次不得超过5mm。
3、必须平直发现料走横或卡住，应停机降低台面拨正，遇硬节减慢速度，送料时手必须离开滚筒10厘米以外，接料必须待料走出台面。
4、料长度不得短于前后压滚距离；厚度小于l厘米的木料，必须垫托板。
5、锯护罩要齐全，不得随意拆除。
6、操作前应进行检查，锯片不得有裂口，螺丝应上紧。
7、操作要戴防护镜，站在锯片一侧，禁止站在锯片同一直线上，手臂不得跨越锯片。遇硬节慢推，接料要待料出锯片15厘米，不得用手硬拉。
8、短窄料应用推棍，接料使用刨钩。
（二）钢筋冷拉机安全操作规程
1、根据冷拉钢筋的直径，合理选用卷扬机，卷扬钢丝绳应经封闭式导向滑轮并和被拉钢筋方向成直角。卷扬机的位置必须使操作人员能见到全部冷拉场地，距离冷拉中线不少于5m。
2、冷拉场地在两端地锚外侧设置警戒区，装设防护栏杆及警告标志。严禁无关人员在此停留。操作人员在作业时必须离开钢筋至少2m以外。
3、用配重控制的设备必须与滑轮匹配，并有指示起落的记号，没有指示记号时应有专人指挥。配重物提起时高度应限制在离地面300mm以内，配重架四周应有栏杆及警告标志。
4、作业前，应检查冷拉夹具，夹齿必须完好，滑轮、拖拉小车润滑灵活，拉钩、地锚及防护装置均应齐全牢固，确认良好后，方可作业。
5、卷扬机操作人员必须看到指挥人员发出信号，并待所有人员离开危险区后方可作业。冷拉应缓慢、均匀地进行，随时注意停车信号或见到有人进入危险区时，应立即停拉，并稍稍放松卷扬钢丝绳。
6、用延伸率控制的装置，必须装明显的限位标志，并要有专人负责指挥。
7、夜间工作照明设施，应设在张拉危险区外，如必须装设在场地上空时，其高度应超过5m，灯泡应加防护罩，导线不得用裸线。
8、作业后，应放松卷扬钢丝绳，落下配重，切断电源，锁好电闸箱。
（三）钢筋切断机安全操作规程
1、接送料工作台面应和切刀下部保持水平，工作台的长度可根据加工材料长度决定。
2、启动前，必须检查切刀应无裂纹，刀架螺栓紧固，防护罩牢靠，然后用手转动皮带轮，检查齿轮啮合间隙，调整切刀间隙。
3、启动后先空转，检查各传动部分及轴承运转正常后方可作业。
4、机械未达到正常运转速时不得切料，切料时必须使用切刀的中下部位，紧握钢筋对准切口迅速送入。
5、切断短料时，手和切刀之间的距离应保持150mm以上，如手握端小于40mm时应用套管或夹具将钢筋短头压住或夹牢。
6、发现机械运转不正常有异响或切刀歪斜等情况，应立即停机检修。
7、作业后用钢刷清除切刀间的杂物，进行整机清洁保养。
8、必须严格按操作规程操作。
（四）钢筋调直机安全操作规程
1、机械上不准堆放物品，以防机械震动落入机体。
2、料架、料槽应安装平直，对准导向筒、调直筒和下切刀孔的中心线。
3、用手转动飞轮，检查传动机构和工作装置，调整间隙，紧固螺栓，确认正常后，启动空运转，检查轴承应无异响，齿轮啮合良好，待运转正常后，方可作业。
4、按调直钢筋的直径，选用适当的调直块及传动速度。经调试合格，方可送料。
5、在调直块未固定、防护罩未盖好前不得送料。作业中严禁打开各部防护罩及调整间隙。
6、当钢筋送入后，手与曳轮必须保持一定距离，不得接近。  
7、送料前应将不直的料头切去，导向筒前应装一根1m长的钢管，钢筋必须先穿过钢管再送入调直前端的导孔内。
8、钢筋调直到末端时，操作人员必须躲开，以防甩动伤人。
9、短于2米或直径大于9毫米的钢筋调直，应低速加工。
10、作业后，应松开调直筒的调直块并回到原来位置，同时预压弹簧必须回位。
（五）钢筋弯曲机安全操作规程
1、工作台和弯曲机台面要保持水平，并准备好各种芯轴及工具。
2、按加工钢筋的直径和弯曲半径的要求装好芯轴、成型轴、挡铁轴或可变挡架，芯轴直径应为钢筋直径的2.5倍。
3、检查芯轴、挡块、转盘应无损坏和裂纹，防护罩紧固可靠，经空运转确认正常后，方可作业。
4、钢筋要贴紧挡板，注意放入插头的位置和回转方向，不得开错。
5、作业时，将钢筋需弯的一头插在转盘固定销的间隙内，另一端紧靠机身固定销，并用手压紧，检查机身固定销子确实安在挡住钢筋的一侧，方可开动。  
6、作业中，严禁更换芯轴、销子和变换角度以及调速等作业，亦不得加油或清扫。
7、弯曲钢筋时，严禁超过本机规定的钢筋直径、根数及机械转速。
8、弯曲长钢筋，应有专人扶住，并站在钢筋弯曲方向的外面，互相配合，不得拖拉。
9、调头弯曲，防止碰撞人和物。更换插头，加油和清理，必须停机后进行。
10、弯曲高强度或低合金钢筋时，应按机械铭牌规定换算最大限制直径并调换相应的芯轴。
11、严禁在弯曲钢筋的作业半径内和机身不设固定销的一侧站人。弯曲好的半成品应堆放整齐，弯钩不得朝上。
12、转盘换向时，必须在停稳后进行。
（六）钢筋电渣压力焊机安全操作规程
1、应根据施焊钢筋直径选择具有足够输出电流的电焊机。电源电缆和控制电缆联接应正确、牢固。控制箱的外壳应牢靠接地。
2、施焊前，应检查供电电压并确认正常，当一次电压降大于8％时，不宜焊接。焊接导线长度不得大于30m，截面面积不得小于50mm2。
3、施焊前应检查并确认电源及控制电路正常，定时准确，误差不大于5％，机具的传动系统、夹装系统及焊钳的转动部分灵活自如，焊剂已干燥，所需附件齐全。
4、施焊前，应按所焊钢筋的直径，根据参数表，标定好所需的电源和时间。一般情况下，时间(s)可为钢筋的直径数(mm)，电流(A)可为钢筋直径的10倍数(mm)。
5、起弧前，上、下钢筋应对齐，钢筋端头应接触良好。对锈蚀粘有水泥的钢筋，应采用钢丝刷清除，并保证导电良好。 
6、施焊过程中，应随时检查焊接质量，当发现倾斜、偏心、未熔合、有气孔等现象时，应重新施焊。
7、每个接头焊完后，应停留5～6min保温；寒冷季节应适当延长。当拆下机具时，应扶住钢筋，过热的接头不得过于受力。焊渣应待完全冷却后清除。
（七）卷扬机安全操作规程
1、卷扬机操作手必须熟悉本机械的性能、构造、操作方法。持证上岗。
2、操作前，要检查卷扬机的地锚、上料架是否牢固，同时要检查离合器、制动器是否灵敏可靠。外露皮带、齿轮等传动装置、防护罩是否齐全。
3、钢丝绳排列要整齐，在提升吊兰的过程中，在卷筒上  至少要保留3～5圈，钢丝绳的磨损程度不超过10％，通过滑轮的钢丝绳不能有接头。 
4、卷扬机应有专人使用和保养，经常检查接地线路是否良好，如发现电气设备漏电或其他故障时及时报告工长。不得擅自修理。
5、吊篮必须装有安全门，只能提升物料，严禁载人。吊篮在空中停留，除使用制动器外，同时要用停放架垫好。严禁有人跨越钢丝绳在吊篮下面行走。
6、上料架必须有良好的接地和避雷装置。每周要检查一次限位器是否灵活可靠。吊篮提重物时，砖、灰不能超过0.5吨，严禁运送超重、超长物品。
7、作业中停电时，应切断电源。将提升物件或吊兰篮降至地面。	Comment by 国浩: 建议删除
8、操作完毕，应将提升吊篮或物件降至地面，并应切断电源，锁好开关箱。
（八）翻斗车安全操作规程
1、行驶前，应检查锁紧装置，并将料斗锁牢，不得在行驶时掉斗。
2、行驶时应从一档起步，不得用离合器处于半结合状态来控制车速。
3、翻斗制动时，应逐渐踏下制动踏板，并应避免紧急制动。
4、严禁料斗内载人，料斗不得在卸料情况下行驶或进行平地作业。
5、内燃机运转或料斗内载荷时，严禁在车底下进行任何作业。
6、操作人员离机时，应将内燃机熄火，并摘档拉紧手制动器。
7、作业后，应对车辆进行清洗，清除砂土及混凝土等粘结在料斗和车架上的脏物。
（九）打夯机安全操作规程
1、夯机使用前检查绝缘线路、漏电保护器、定向开关、皮带、偏心块等，确认无问题方可使用。
2、夯机操作时，要两人操作：一人扶夯机，一人整理线路，防止夯头夯打电源线。
3、夯机拐弯时，不得猛拐和撒把不扶任其自由行走。
4、夯机作业时，机前2米内不得有人，多台夯机夯打时，其左右距离不得小于5米，作业人员穿绝缘鞋、戴绝缘手套。
5、随机的电源线应保持3-4米的余量，发现电源线缠绕、破裂时要及时断电，停止作业，马上修理。
6、挪夯机前要断电，绑好偏心块，盘好缆线。工作完后断电锁好，放在干燥处。
（十）砼振捣器安全操作规程
1、在使用前检查部件和软轴接线是否正确，试运转后，方可使用。
2、单设电源线和电源箱，箱内要有漏电保护器，电机外壳做好接零保护。工作时两人操作：一人持棒，一人看电机，随时挪电机不得拖拉。
3、操作人员穿绝缘鞋、戴绝缘手套。
4、振捣器软轴弯曲半径不得小于50厘米，并不得多于2个弯，操作时振捣棒自然垂直地沉入砼，不得用力硬插，斜推或使钢筋加住棒头，也不得全部插入砼中。	Comment by 国浩: 建议修改为：夹住
5、用完的振捣棒先断电，再盘好缆线，电机放在干燥处防止受潮造成电机烧毁现象。














第四章 控制单价及控制总价	Comment by 刘炳兰: 请自行确认价格是否准确
	序号
	维修项目
	单位
	计算规则
	工艺流程
	控制单价（元）
	数量（暂定）
	合价（元）
	备注

	一
	拆除类

	1
	洗脸盆、马桶、拖把池拆装
	元/只
	按实际只数计算
	关闭水阀→拆除→维修→安装→检测→交接部位打胶→打开水阀
	80
	10
	800
	包括人工费及辅料费（含打胶）

	2
	凿素砼
	元/m3
	按实际方量计
	凿打至渗漏点
	300
	10
	3000
	不含清运

	3
	凿钢筋混凝土
	元/m3
	按实际方量计
	
	500
	10
	5000
	梁、柱、板

	4
	砼机械钻洞（含补洞）
	个
	按实际个数计
	打膨胀螺栓→固定钻机位→成孔
	150
	10
	1500
	直径大于150毫米

	5
	砼机械钻洞（含补洞）
	个
	按实际个数计
	
	100
	10
	1000
	直径小于等于150毫米

	6
	砖墙机械钻洞（含补洞）
	个
	按实际个数计
	
	150
	10
	1500
	直径大于150毫米

	7
	砖墙机械钻洞（含补洞）
	个
	按实际个数计
	
	100
	10
	1000
	直径小于等于150毫米

	8
	砖墙开线槽（含补槽）
	米
	按实际延长米计
	切割机就位→成槽
	20
	10
	200
	水电预埋线管(含人工、材料）

	9
	砼开线槽（含补槽）
	米
	按实际延长米计
	
	25
	10
	250
	水电预埋线管(含人工、材料）

	10
	拆除砖墙
	立方米
	按实际方量计
	铲、凿、拆除至渗漏点
	45
	10
	450
	不含外运

	11
	切割墙地面
	米
	按实际延长米计
	
	5
	10
	50
	不含外运

	12
	铲、凿、拆除墙地砖                     
	元/平方
	按实际平米计
	
	25
	10
	250
	不含清运

	13
	铲、凿、拆除墙、地面粉刷砂浆及找平层
	元/平方
	按实际平米计
	
	12
	10
	120
	不含清运

	14
	铲、凿、拆除内墙面涂料及腻子
	元/平方
	按结构面尺寸平米计算
	
	8
	10
	80
	不伤底层

	15
	拆除地板（实木复合）
	元/平方
	按实拆面积计，不分种类
	拆除地板
	10
	10
	100
	此单价仅包括人工费

	16
	铺地板（实木复合）
	元/平方
	按实铺面积计，不分种类
	铺地板
	25
	10
	250
	主材甲供

	17
	拆除龙骨
	元/平方
	按实铺面积计，不分种类
	拆除固定螺丝→拆除龙骨
	15
	10
	150
	此单价仅包括人工费

	18
	装龙骨
	元/平方
	按实铺面积计，不分种类
	安装龙骨→固定螺丝
	55
	10
	550
	含人工及主材

	19
	拆踢脚线（木）
	元/米
	按实际延长米计
	拆除踢脚线
	5
	10
	50
	此单价仅包括人工费

	20
	装踢脚线（木）
	元/米
	按实际延长米计
	安装踢脚线
	8
	10
	80
	主材甲供

	21
	拆除墙纸
	元/平方米
	按实贴面积计
	壁纸撕除，拆除墙纸基膜
	8
	10
	80
	仅人工及辅材费

	22
	安装墙纸
	元/平方米
	按实贴面积计
	墙纸基膜→壁纸铺贴
	20
	10
	200
	仅人工及辅材费

	23
	拆装窗套
	元/樘
	按樘数计
	拆除窗套→安装窗套
	150
	10
	1500
	含拆装、仅人工及辅材费

	24
	拆装屋面瓦
	元/平方米
	按实际平米计
	拆除屋面瓦→安装屋面瓦
	35
	10
	350
	含拆装、仅人工及辅材费

	25
	拆装防腐木
	元/平方米
	按投影面积计
	拆除防腐木→安装防腐木
	50
	10
	500
	含拆装、仅人工及辅材费

	26
	拆装栏杆
	元/米
	按延长米计算，不分高度
	拆除栏杆→安装栏杆
	50
	10
	500
	含拆装、仅人工及辅材费

	27
	石材湿贴
	元/平方米
	按实贴面积计
	安装石材
	60
	10
	600
	含装、仅人工及辅材费

	28
	拆除石材
	元/平方米
	按实贴面积计
	拆除石材
	30
	10
	300
	含拆、仅人工及辅材费

	29
	石材干挂
	元/平方米
	按实贴面积计
	拆除石材→安装石材
	180
	10
	1800
	含装、仅人工及辅材费

	30
	下沉式卫生间填充料挖除和回填
	元/立方米
	按实际方量计
	挖除填充料→填充料堆至指定处→回填填充料
	60
	10
	600
	此单价仅包括人工费

	31
	土方开挖及回填
	元/立方米
	按实际方量计
	挖除土方→土方堆至指定处→回填土方
	60
	10
	600
	此单价仅包括人工费

	32
	土方外运
	元/立方米
	按实际方量计，运至场外
	土方外运
	45
	10
	450
	运到场外符合政府规定的场外弃置地点

	33
	草坪恢复
	元/平方米
	按实修平米计
	草坪翻开→草坪种植
	65
	10
	650
	含种植草皮

	34
	拆装厨房台面
	元/户
	
	拆除台面→恢复
	200
	10
	2000
	不含主材

	35
	拆装厨柜柜门
	元/扇
	
	拆除→安装→调试
	60
	10
	600
	不含主材

	36
	拆装台盆柜
	元/扇
	
	拆除→安装
	100
	10
	1000
	不含外运

	37
	拆装石膏板吊顶、墙面
	元/平方
	按实际数量计
	拆除石膏板→安装石膏板→饰面层
	40
	10
	400
	不含外运

	38
	拆装矿棉板
	元/平方
	
	拆除矿棉板→恢复
	40
	10
	400
	主材利旧  不含主材(我方增加)

	39
	拆装铝扣板
	元/平方
	
	拆除矿棉板→恢复
	40
	10
	400
	主材利旧  不含主材(我方增加)

	40
	拆装铝合金框
	元/平方
	
	拆除→固定→发泡→收口
	100
	10
	1000
	不含主材

	41
	拆装窗铝合金玻璃
	元/平方
	
	拆除→恢复
	100
	10
	1000
	不含主材

	42
	拆装石膏线条
	元/米
	
	拆除石膏线条→安装线条→饰面层
	30
	10
	300
	含主材

	43
	拆装门五金配件
	元/只
	包括锁芯、拉手闭门器门碰、等
	拆除→恢复
	10
	10
	100
	不含主材

	44
	拆装淋浴房玻璃
	元/平米
	
	拆除→恢复
	50
	10
	500
	不含主材

	二
	墙面铺贴类
	
	
	

	45
	墙面砂浆粉刷（一底两面，不含钢丝网）
	元/平方
	按实际平方米计
	粉刷→靠尺检测垂直度、水平度
	22
	10
	220
	此单价仅包括人工费，主材乙供

	46
	铺钢丝网
	元/平方
	按实际平方米计
	钉钉子→挂网
	15
	10
	150
	此单价仅包括人工费，主材乙供

	47
	粉刷面裂缝处理（不含钢丝网）
	元/米
	按实际延长米计
	凿开→拆除松软粉刷层→铺钢丝网→恢复
	35
	10
	350
	此单价仅包括人工费，主材乙供

	48
	墙面刮腻子、砂纸打磨、刷内墙涂料（多乐士、立邦、益群等知名品牌漆）
	元/平方
	按涂料位置的结构面尺寸计算（若出现类搓衣板结构面抹灰，则按抹灰面尺寸实算）
	1、批刮腻子两遍，打磨平整；
	45
	10
	450
	含主材

	
	
	
	
	2、滚涂多乐士净味系列乳胶漆两遍。
	
	
	
	

	
	
	
	
	3、调色乳胶每平方增加5元，每增加一色，增加5元/㎡。
	
	
	
	

	49
	墙面刮腻子、刷外墙涂料（多乐士、立邦、益群等知名品牌漆）
	元/平方
	按涂料位置的结构面尺寸计算（若出现类搓衣板结构面抹灰，则按抹灰面尺寸实算）
	4、按展开面积计算。
	45
	10
	450
	含主材

	50
	外墙真石漆
	元/平方
	按涂料位置的结构面尺寸计算（若出现类搓衣板结构面抹灰，则按抹灰面尺寸实算）
	调制→满刷
	40
	10
	400
	含主材

	51
	墙面刮腻子
	元/平方
	按实际平方米计
	调制→满刮
	17
	10
	170
	含主材

	52
	掺801胶刷素水泥浆进行拉毛处理
	元/平方米
	按实刷平米计
	调制→满刷
	15
	10
	150
	含主材

	53
	界面剂
	元/平方米
	按实刷平米计
	调制→满刷
	10
	10
	100
	含主材

	54
	水不漏、堵漏王封堵
	元/平方米
	按实堵平米计
	调制→满刷
	25
	10
	250
	含主材

	55
	墙地砖勾缝
	元/平方米
	按实勾平米计
	勾缝剂调制→勾缝并清理
	12
	10
	120
	含勾缝清理

	56
	结构裂缝贴碳纤维布(300g)
	元/平方
	按实贴平米计
	凿开→贴碳纤维布贴碳纤维布恢复
	25
	10
	250
	碳纤维布每条100mm宽，间隔100mm，按实贴面积计算

	57
	贴墙砖（含结合层）
	元/平方
	按实贴平米计
	铺设→检测
	90
	10
	900
	此单价仅包括人工费及辅料费

	三
	地面铺贴类
	
	
	

	58
	地砖石材铺设（含结合层）
	元/平方
	按实铺面积计
	铺设→检测
	80
	10
	800
	此单价仅包括人工费及辅料费

	59
	楼梯防滑条安装
	元/米
	按实际延长米计
	拆除→重新安装
	18
	10
	180
	此单价仅包括人工费及辅料费

	四
	砖砼工程类
	
	
	

	60
	零星砖砌体
	元/立方
	按实砌立方米计
	砌筑→检测
	500
	10
	5000
	含主材

	61
	零星砼工程（含模板）
	元/立方
	按实浇立方米计
	支模→绑扎钢筋→浇筑→养护→拆模
	550
	10
	5500
	含主材

	62
	浇细石砼（4公分厚，钢筋网）
	元/平方
	按实浇平方米计
	支模→布钢筋网→浇筑→养护→拆模
	45
	10
	450
	含主材

	五
	防水工程类
	
	
	

	63
	做外墙防水JS、311（2遍）
	元/平方
	按实刷平米计
	铲除原防水层→做两遍防水
	45
	10
	450
	含主材

	64
	卫生间、厨房间做JS防水1.5mm（一层防水两遍）
	元/平方
	按实刷平米计
	
	45
	10
	450
	含主材

	65
	聚氨酯防水涂膜（2.5厚）
	元/平方
	按实刷平米计
	
	45
	10
	450
	含主材

	66
	APP卷材（3厚）
	元/平方
	按实刷平米计
	打扫基面→刷黏合物→铺卷材
	55
	10
	550
	含主材

	67
	卷材BAC（3厚）
	元/平方
	按实刷平米计
	
	55
	10
	550
	含主材

	68
	原基层凿毛
	元/平方
	按实刷平米计
	基层凿毛→清理
	15
	10
	150
	含主材

	六
	水电工程类
	
	
	

	69
	安装三角阀
	元/只
	按实装只数计算
	安装→调试
	10
	10
	100
	含主材

	70
	调换软管
	元/只
	按实换只数计算
	
	25
	10
	250
	含主材

	71
	调换龙头
	元/只
	按实换只数计算
	
	20
	10
	200
	此单价包括人工费，主材甲供

	72
	安装灯具
	元/只
	按实换只数计算
	
	30
	10
	300
	此单价包括人工费，主材甲供

	73
	安装浴霸（和成浴霸）
	元/套
	按实装套数计算
	
	80
	10
	800
	此单价包括人工费，主材甲供

	74
	PVC管110mm更换
	元/米
	按延长米计算
	找出位置→更换→试水
	50
	10
	500
	含主材

	75
	配件110mm更换
	元/只
	按实换只数计算
	
	15
	10
	150
	含主材

	76
	PVC管75mm更换
	元/米
	按延长米计算
	
	45
	10
	450
	含主材

	77
	配件75mm更换
	元/只
	按实换只数计算
	
	10
	10
	100
	含主材

	78
	PVC管50mm更换
	元/米
	按延长米计算
	
	40
	10
	400
	含主材

	79
	配件50mm更换
	元/只
	按实换只数计算
	
	10
	10
	100
	含主材

	80
	PPR上水管20mm更换
	元/米
	按延长米计算
	
	35
	10
	350
	含主材

	81
	PPR上水管配件更换
	元/只
	按实换只数计算
	
	10
	10
	100
	含主材

	82
	HDPE管更换
	元/米
	按延长米计算
	
	25
	10
	250
	含主材

	83
	HDPE管配件更换
	元/米
	按延长米计算
	
	10
	10
	100
	含主材

	84
	插座面板拆除安装
	元/个
	按实际个数计算
	拆除→安装
	20
	10
	200
	含主材

	85
	批拉法基补缝
	元/平米
	
	
	25
	10
	250
	含主材

	86
	PVC管抱箍
	元/只
	
	
	10
	10
	100
	含主材

	87
	排放1.5平方电线
	元/米
	
	
	28
	10
	280
	含主材

	88
	排放2.5平方电线
	元/米
	
	
	30
	10
	300
	含主材

	七
	其他工程类
	
	
	

	89
	窗户注浆（聚氨酯）
	元/点
	每樘1至3点按点计，超过3个点按每樘四个点包干
	钻孔→安装注浆嘴→注浆→拆除注浆嘴
	20
	10
	200
	50公分范围内（100/樘）

	90
	门套注浆（聚氨酯）
	元/点
	每樘1至3点按点计，超过3个点按每樘四个点包干
	
	20
	10
	200
	50公分范围内（100/樘）

	91
	裂缝注浆（聚氨酯）
	元/米
	按实际延长米计算
	
	100
	10
	1000
	含主材

	92
	挤塑板（厚度3cm）
	元/平方
	按实铺面积计
	拆除→恢复
	40
	10
	400
	含主材

	93
	搭外墙脚手架
	元/米
	基层2排，架子工作面2.8m内
	安装→拆除
	30
	10
	300
	含主材

	94
	搭外墙脚手架
	元/米
	每增加一排费用
	
	20
	10
	200
	含主材

	95
	中性硅胶
	元/m
	按实际延长米计
	铲除→打胶
	6
	10
	60
	含主材

	96
	地漏疏通
	元/处
	按疏通实际数量计
	疏通→检测
	50
	10
	500
	此单价仅包括人工费

	97
	马桶疏通
	元/处
	按疏通实际数量计
	疏通→检测
	
	10
	0
	此单价仅包括人工费

	98
	淋水检验
	元/平方米
	按实修平米计
	淋水→检测
	5
	10
	50
	此单价仅包括人工费

	99
	盛水试验
	元/次
	按实修平米计
	闭水→检测
	100
	10
	1000
	此单价仅包括人工费

	100
	保洁
	元/平方
	按实际保护的面积计
	打扫
	15
	10
	150
	人工、工具

	101
	吊绳
	元/天
	现场无法使用脚手架，采用吊绳措施（含吊绳人工配合），一处使用一根吊绳，吊绳范围1.5M,一个点的完成
	吊绳→拆除吊绳
	600
	10
	6000
	人工、工具

	102
	打压测试
	元/户
	按户数计
	
	50
	10
	500
	人工、工具

	103
	维修垃圾外运及合规处理
	车
	小自卸车
	
	600
	10
	6000
	含人工、工具

	104
	石材打磨
	元/平方
	按实际数量计
	
	15
	10
	150
	人工、工具

	105
	吊篮
	元/天
	
	
	180
	10
	1800
	人工、工具

	106
	空调调式
	元/户
	
	通电→开机→（补水）调试
	150
	10
	1500
	人工、工具

	107
	热水器调试
	元/户
	
	通电→开机→调试
	50
	10
	500
	人工、工具

	108
	铜管气焊维修
	元/点
	按实际漏点计算
	拆除保温→补焊→试水→恢复
	150
	10
	1500
	人工、工具

	109
	浇地坪砼（40厚）
	元/平方
	
	
	40
	10
	400
	含主材

	110
	浇地坪砼（每增加1CM）
	元/平方
	
	
	5
	10
	50
	含主材

	111
	凿地面砼有筋（40厚）
	元/平方
	
	
	35
	10
	350
	含主材

	112
	凿地面砼有筋（每增加1CM）
	元/平方
	
	
	3
	10
	30
	含主材

	113
	浇地面砼有筋（40厚）
	元/平方
	
	
	45
	10
	450
	含主材

	114
	浇地面砼有筋（每增加2CM）
	元/平方
	
	
	15
	10
	150
	含主材

	115
	广场砖铺设
	元/平方
	
	
	60
	10
	600
	不含主材，人工+辅材

	116
	地面铺鹅卵石
	元/平方
	
	
	100
	10
	1000
	不含主材，人工+辅材

	117
	铺设植草板
	元/平方
	
	
	60
	10
	600
	不含主材，人工+辅材

	118
	6cm细粒式沥青
	元/平方
	
	
	149
	10
	1490
	含主材

	八
	进户门/户内门
	
	
	

	119
	木饰面补漆
	元/平米
	主要局部修复
	表层处理→补漆
	80
	10
	800
	含主材

	120
	密封条拆装
	元/米
	
	拆除→安装→调试
	12
	10
	120
	不含外运

	121
	户内门合页异响
	元/个
	
	调试
	15
	10
	150
	人工、工具

	122
	进户门下沉晃动
	元/户
	
	合页→拆除→安装调试
	30
	10
	300
	人工、工具

	123
	防震条拆装
	元/米
	
	拆除→安装→调试
	20
	10
	200
	不含主材

	124
	拆装户内门扇
	元/扇
	
	拆除→安装→调试
	150
	10
	1500
	不含主材

	125
	拆装进户门扇
	元/扇
	
	拆除→安装→调试
	150
	10
	1500
	不含主材

	126
	拆装门套线
	元/米
	
	拆除门套线→恢复
	60
	10
	600
	含主材

	九
	精装修类
	
	
	

	127
	现场成品保护
	元/平方
	按实际保护的面积计
	家具及地板用珍珠棉、地毯保护
	5
	10
	50
	人工材料

	128
	拆装室外芬兰木地板
	元/平方
	按实际平米计
	拆除→安装
	45
	10
	450
	不含主材

	129
	厨房更换不锈钢拉丝板、防火板
	元/米
	按实际米数计
	拆除→更换→安装
	160
	10
	1600
	含主材

	130
	玻璃更换（户内淋浴房玻璃）
	元/平方
	
	拆除→更换→安装
	130
	10
	1300
	含主材

	131
	安装小五金（门锁、门吸等）
	元/只
	按实换只数计算
	安装
	30
	10
	300
	不含主材

	十
	零星用工类
	
	
	

	132
	点工，小工
	元/工日
	
	
	260
	10
	2600
	

	133
	点工，大工
	元/工日
	
	
	450
	10
	4500
	瓦工/水电工/木工等综合

	134
	普通金属类施工
	元/平方
	按实际平米计
	除锈→刷漆
	45
	10
	450
	含主材

	135
	消防栓更换
	元/座
	
	拆除→更换→安装
	1600
	10
	16000
	 含主材/人工

	136
	25t吊车
	元/天
	吊人高空作业用
	
	1600
	10
	16000
	

	137
	合计总控制价
	131530
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	其他要求
	符合第一章“邀请询价函”规定

	



1.1.3
	



响应性评
审标准
	投标内容
	符合第一章“邀请询价函”规定

	
	
	供货期
	符合第一章“邀请询价函”规定

	
	
	投标有效期
	符合第一章“邀请询价函”规定

	
	
	技术标准、要求及方案深化设计
	符合第三章《安全施工操作规程》、第四章“技术标准、要求采购清单 相关”规定
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(总分 100 分)
	价格评审：（55分）
商务评审：（6分）
服务评审：（39分）

	2.2.2
	投标报价计算方法
（55分）
	评标基准价=所有有效标书投标报价(或最终价格)中的最低投标报价。报价得分= 评标基准价÷（投标报价）×55

	条款号
	评分因素
	评分标准

	






2.2.3(1)
	




商务评审标准
	企业业绩
（6分）
	比较近三年（2023年7月1日至今）投标人承担同类项目的业绩，合同方必须与投标人全称完全一致，每份得2分，最多提供3份合同。	Comment by 徐梦竹律师: 提示核实，确保与询价函要求一致
注：
（1）合同复印件应加盖公章。
（2）时间界定以合同签订日期为准。
（3）未按要求提交合同，或合同时间和内容不符合要求，或合同金额不清晰的，均不予计分。

	2.2.3(2)
	服务评审标准
	技术方案（27分）
	1.整体服务实施方案（8分）
结合建构筑物零星维修点多、面广、零星、突发性强的特点，制定针对性施工方案，包含现场勘查、施工组织、工序安排、成品保护、场地复原等内容。方案科学完整、贴合厂区运维需求、可落地性强得6-8分；方案基本完整、内容常规得2-5分；方案简略、关键内容缺失得0-1分。
2、应急抢修及响应保障机制（8分）
具备完善的24小时应急值守、报修接办、现场处置、完工销项闭环机制，明确到场时限、人员调度、应急物资储备、突发问题处置流程，适配厂区突发破损、渗漏、设施损坏等应急维修场景，机制完善、流程清晰得6-8分；机制基本齐全得2-5分；无应急保障措施、响应机制缺失得0-2分。
3、质量管控及验收标准（6分）
明确零星维修各分项施工质量控制要点、材料质量管控、工序自检互检、完工验收标准、缺陷整改机制，贴合建筑修缮规范及厂区管理要求，措施全面完善得5-6分；措施基本齐全得3-4分；管控措施简单粗放、无验收标准得0-2分。
4、安全文明施工及现场管控（5分）
针对厂区封闭作业、人员流动、原有设施保护、动火临电、高空作业、扬尘垃圾清理等制定专项安全文明施工措施，落实安全交底、现场围挡、隐患排查、完工清场等制度，措施完善得4-5分；措施基本到位得2-3分；安全管控缺失、无文明施工措施得0-1分。

	
	
	人员、设备配置（12分）
	1、项目管理及作业人员配置（8分）
配备固定项目负责人、专职安全员、专业维修作业班组，人员持证上岗、配置充足、岗位职责清晰，提供有效证书及社保佐证材料，人员稳定、配置齐全得6-8分；人员基本齐全、部分证件缺失得4-5分；关键岗位人员缺失、无证上岗得0-3分。
2、机具设备及物资保障（4分）
配备满足零星维修作业的全套施工机具、检测工具，常用维修耗材、配件储备充足，可快速响应零星维修需求，设备物资齐全、清单完整得4分；设备基本满足需求得2-3分；机具设备匮乏、无法保障施工得0-1分。



[bookmark: _Toc31249]1.  评标方法
[bookmark: _Toc17461]本次评标采用综合评估法。评审小组对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章 第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授 权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先； 投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评标办法前附表的规定 确定中标候选人顺序。
[bookmark: bookmark191][bookmark: _Toc31265]2.  评审标准
2.1  初步评审标准
2.1.1  形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2  资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3  响应性评审标准：见评标办法前附表。
[bookmark: _Toc18882]2.2  分值构成与评分标准
2.2.1  分值构成
（1）价格评审：见评标办法前附表；
（2）商务评审：见评标办法前附表；
（3）技术评审：见评标办法前附表；
2.2.2  投标报价计算方法
投标报价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3  投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：无。
2.2.4  评分标准
（1）价格评分标准：见评标办法前附表；
（2）商务评分标准：见评标办法前附表；
（3）技术评分标准：见评标办法前附表；


[bookmark: _Toc15201]3.  评标程序
[bookmark: bookmark192][bookmark: _Toc26357]3.1  初步评审
3.1.1  评审小组可以要求投标人提交第一章“邀请询价函”规定的有关证明和证件的原件， 以便核验。评审小组依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合 评审标准的，评审小组应当否决其投标。
3.1.2  投标人有以下情形之一的，评审小组应当否决其投标：
（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出 招标文件规定的偏差范围或最高项数；
（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。
3.1.3  投标报价有算术错误及其他错误的，评审小组按以下原则要求投标人对投标报价进 行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评审小组应当否决其投标：
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除 外；
（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项 合价累计数为准，修正投标报价；
（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。
[bookmark: _Toc15638]3.2  详细评审
    3.2.1  评审小组按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
3.2.2  评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 评审小组发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个 别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者 不能提供相应证明材料的，评审小组应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
[bookmark: _Toc24969]3.3  投标文件的澄清
3.3.1  在评标过程中，评审小组可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同 类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明 或补正应以书面方式进行。评审小组不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2  澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构 成投标文件的组成部分。
3.3.3  评审小组对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、 说明或补正，直至满足评审小组的要求。
[bookmark: _Toc11100]3.4  评标结果
3.4.1 评审小组按照得分由高到低 的顺序推荐中标候选人，并标明排序。
3.4.2  评审小组完成评标后，出具书面评审结果，由招标人在青岛碧海水务有限公司网站（https://www.qdbhwater.com/ ）上发布


第六章  报价文件编制要求

1.应按本文件规定的格式、顺序制作，带封面胶钉，不得打钉，每页必须加盖公章。
2.报价文件一式四份。
3.报价文件装订后用密封袋密封，在密封袋上注明报价日期和报价人名称（全称）并盖公章。

















项目名称：
项目编号：


报价文件








　　　　供应商：　　　　　　　（盖章）

法定代表人或其委托代理人：　　（签字或盖章）


　　　　　日　　期：　　　年　　　月　　日

15

[bookmark: _Toc515800191][bookmark: _Toc13813][bookmark: _Toc8057][bookmark: _Toc20511][bookmark: _Toc330225910][bookmark: _Toc22243][bookmark: _Toc30598][bookmark: _Toc5034][bookmark: _Toc360113102]1.报价承诺函
（采购人名称）：
经研究，我方决定参加 （项目名称） 项目（项目编号：   ）的采购活动并提交报价文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任：
1.我方完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议，同意按照采购文件要求提供与报价有关的一切数据或资料。
2.我方承诺除采购文件条款响应和偏离表列出的偏离外，我方响应采购文件的全部要求。
3.我方承诺在采购文件规定的报价有效期内不撤销报价文件。
4.如我方成交，我方承诺：
（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；
（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；
（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
5．我方在此声明，所提交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。
6.（其他补充说明）。


报 价  人：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或印章）
日    期：  年   月   日









2.法定代表人身份证明
单位名称：
单位性质：
成立时间：年月日
经营期限：
姓名：性别：年龄：职务：
系（单位名称）的法定代表人。
特此证明。
身份证复印件粘贴处
	
	




报价人：（盖单位章）
法定代表人：（盖章或签字）
日期：年月日
[bookmark: _Toc20843][bookmark: _Toc480983369][bookmark: _Toc9342900][bookmark: _Toc152047264][bookmark: _Toc8519][bookmark: _Toc7797][bookmark: _Toc24340][bookmark: _Toc18088][bookmark: _Toc9343238][bookmark: _Toc144974468][bookmark: _Toc330225908][bookmark: _Toc14855][bookmark: _Toc360113100]
3.法定代表人授权委托书

本人（姓名）系（响应单位名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人，参加  （项目名称）        项目编号：     的采购活动。并在此项目采购过程中签署一切相关文件和处理与之有关的一切事务，其法律后果由我方承担。
委托期限： 60日历天。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证及被授权人身份证复印件

	[bookmark: _Hlk10043326]
	

	
	


（仅委托代理人报价时提供）

报价供应商：（盖单位章）
法定代表人：（盖章或签字）
身份证号码：
委托代理人：（签字）
身份证号码：
日期：年月日
[bookmark: _Toc25295][bookmark: _Toc480983370][bookmark: _Toc360113103][bookmark: _Toc330225911][bookmark: _Toc9343239][bookmark: _Toc9342901][bookmark: _Toc29416][bookmark: _Toc25339][bookmark: _Toc144974470][bookmark: _Toc152047266]

[bookmark: _Toc8819][bookmark: _Toc5332][bookmark: _Toc25912]
3.技术方案

















4.人员、设备配置















5.报价一览表
	项目名称
	

	项目编号
	

	报价总价
	总报价（含税及规费）：

	
	税率：

	交 货 期
	

	质保期
	

	付款方式
	

	商务条件
	

	技术条件
	




供应商：（盖供应商单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或印章）

日  期：  年   月   日















6.报价清单

	序号
	维修项目
	单位
	计算规则
	工艺流程
	控制单价（元）
	数量（暂定）
	报价（元）
	报价合价（元）
	备注

	一
	拆除类

	1
	洗脸盆、马桶、拖把池拆装
	元/只
	按实际只数计算
	关闭水阀→拆除→维修→安装→检测→交接部位打胶→打开水阀
	80
	10
	
	
	包括人工费及辅料费（含打胶）

	2
	凿素砼
	元/m3
	按实际方量计
	凿打至渗漏点
	300
	10
	
	
	不含清运

	3
	凿钢筋混凝土
	元/m3
	按实际方量计
	
	500
	10
	
	
	梁、柱、板

	4
	砼机械钻洞（含补洞）
	个
	按实际个数计
	打膨胀螺栓→固定钻机位→成孔
	150
	10
	
	
	直径大于150毫米

	5
	砼机械钻洞（含补洞）
	个
	按实际个数计
	
	100
	10
	
	
	直径小于等于150毫米

	6
	砖墙机械钻洞（含补洞）
	个
	按实际个数计
	
	150
	10
	
	
	直径大于150毫米

	7
	砖墙机械钻洞（含补洞）
	个
	按实际个数计
	
	100
	10
	
	
	直径小于等于150毫米

	8
	砖墙开线槽（含补槽）
	米
	按实际延长米计
	切割机就位→成槽
	20
	10
	
	
	水电预埋线管(含人工、材料）

	9
	砼开线槽（含补槽）
	米
	按实际延长米计
	
	25
	10
	
	
	水电预埋线管(含人工、材料）

	10
	拆除砖墙
	立方米
	按实际方量计
	铲、凿、拆除至渗漏点
	45
	10
	
	
	不含外运

	11
	切割墙地面
	米
	按实际延长米计
	
	5
	10
	
	
	不含外运

	12
	铲、凿、拆除墙地砖                     
	元/平方
	按实际平米计
	
	25
	10
	
	
	不含清运

	13
	铲、凿、拆除墙、地面粉刷砂浆及找平层
	元/平方
	按实际平米计
	
	12
	10
	
	
	不含清运

	14
	铲、凿、拆除内墙面涂料及腻子
	元/平方
	按结构面尺寸平米计算
	
	8
	10
	
	
	不伤底层

	15
	拆除地板（实木复合）
	元/平方
	按实拆面积计，不分种类
	拆除地板
	10
	10
	
	
	此单价仅包括人工费

	16
	铺地板（实木复合）
	元/平方
	按实铺面积计，不分种类
	铺地板
	25
	10
	
	
	主材甲供

	17
	拆除龙骨
	元/平方
	按实铺面积计，不分种类
	拆除固定螺丝→拆除龙骨
	15
	10
	
	
	此单价仅包括人工费

	18
	装龙骨
	元/平方
	按实铺面积计，不分种类
	安装龙骨→固定螺丝
	55
	10
	
	
	含人工及主材

	19
	拆踢脚线（木）
	元/米
	按实际延长米计
	拆除踢脚线
	5
	10
	
	
	此单价仅包括人工费

	20
	装踢脚线（木）
	元/米
	按实际延长米计
	安装踢脚线
	8
	10
	
	
	主材甲供

	21
	拆除墙纸
	元/平方米
	按实贴面积计
	壁纸撕除，拆除墙纸基膜
	8
	10
	
	
	仅人工及辅材费

	22
	安装墙纸
	元/平方米
	按实贴面积计
	墙纸基膜→壁纸铺贴
	20
	10
	
	
	仅人工及辅材费

	23
	拆装窗套
	元/樘
	按樘数计
	拆除窗套→安装窗套
	150
	10
	
	
	含拆装、仅人工及辅材费

	24
	拆装屋面瓦
	元/平方米
	按实际平米计
	拆除屋面瓦→安装屋面瓦
	35
	10
	
	
	含拆装、仅人工及辅材费

	25
	拆装防腐木
	元/平方米
	按投影面积计
	拆除防腐木→安装防腐木
	50
	10
	
	
	含拆装、仅人工及辅材费

	26
	拆装栏杆
	元/米
	按延长米计算，不分高度
	拆除栏杆→安装栏杆
	50
	10
	
	
	含拆装、仅人工及辅材费

	27
	石材湿贴
	元/平方米
	按实贴面积计
	安装石材
	60
	10
	
	
	含装、仅人工及辅材费

	28
	拆除石材
	元/平方米
	按实贴面积计
	拆除石材
	30
	10
	
	
	含拆、仅人工及辅材费

	29
	石材干挂
	元/平方米
	按实贴面积计
	拆除石材→安装石材
	180
	10
	
	
	含装、仅人工及辅材费

	30
	下沉式卫生间填充料挖除和回填
	元/立方米
	按实际方量计
	挖除填充料→填充料堆至指定处→回填填充料
	60
	10
	
	
	此单价仅包括人工费

	31
	土方开挖及回填
	元/立方米
	按实际方量计
	挖除土方→土方堆至指定处→回填土方
	60
	10
	
	
	此单价仅包括人工费

	32
	土方外运
	元/立方米
	按实际方量计，运至场外
	土方外运
	45
	10
	
	
	运到场外符合政府规定的场外弃置地点

	33
	草坪恢复
	元/平方米
	按实修平米计
	草坪翻开→草坪种植
	65
	10
	
	
	含种植草皮

	34
	拆装厨房台面
	元/户
	
	拆除台面→恢复
	200
	10
	
	
	不含主材

	35
	拆装厨柜柜门
	元/扇
	
	拆除→安装→调试
	60
	10
	
	
	不含主材

	36
	拆装台盆柜
	元/扇
	
	拆除→安装
	100
	10
	
	
	不含外运

	37
	拆装石膏板吊顶、墙面
	元/平方
	按实际数量计
	拆除石膏板→安装石膏板→饰面层
	40
	10
	
	
	不含外运

	38
	拆装矿棉板
	元/平方
	
	拆除矿棉板→恢复
	40
	10
	
	
	主材利旧  不含主材(我方增加)

	39
	拆装铝扣板
	元/平方
	
	拆除矿棉板→恢复
	40
	10
	
	
	主材利旧  不含主材(我方增加)

	40
	拆装铝合金框
	元/平方
	
	拆除→固定→发泡→收口
	100
	10
	
	
	不含主材

	41
	拆装窗铝合金玻璃
	元/平方
	
	拆除→恢复
	100
	10
	
	
	不含主材

	42
	拆装石膏线条
	元/米
	
	拆除石膏线条→安装线条→饰面层
	30
	10
	
	
	含主材

	43
	拆装门五金配件
	元/只
	包括锁芯、拉手闭门器门碰、等
	拆除→恢复
	10
	10
	
	
	不含主材

	44
	拆装淋浴房玻璃
	元/平米
	
	拆除→恢复
	50
	10
	
	
	不含主材

	二
	墙面铺贴类
	
	
	
	

	45
	墙面砂浆粉刷（一底两面，不含钢丝网）
	元/平方
	按实际平方米计
	粉刷→靠尺检测垂直度、水平度
	22
	10
	
	
	此单价仅包括人工费，主材乙供

	46
	铺钢丝网
	元/平方
	按实际平方米计
	钉钉子→挂网
	15
	10
	
	
	此单价仅包括人工费，主材乙供

	47
	粉刷面裂缝处理（不含钢丝网）
	元/米
	按实际延长米计
	凿开→拆除松软粉刷层→铺钢丝网→恢复
	35
	10
	
	
	此单价仅包括人工费，主材乙供

	48
	墙面刮腻子、砂纸打磨、刷内墙涂料（多乐士、立邦、益群等知名品牌漆）
	元/平方
	按涂料位置的结构面尺寸计算（若出现类搓衣板结构面抹灰，则按抹灰面尺寸实算）
	1、批刮腻子两遍，打磨平整；
	45
	10
	
	
	含主材

	
	
	
	
	2、滚涂多乐士净味系列乳胶漆两遍。
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3、调色乳胶每平方增加5元，每增加一色，增加5元/㎡。
	
	
	
	
	

	49
	墙面刮腻子、刷外墙涂料（多乐士、立邦、益群等知名品牌漆）
	元/平方
	按涂料位置的结构面尺寸计算（若出现类搓衣板结构面抹灰，则按抹灰面尺寸实算）
	4、按展开面积计算。
	45
	10
	
	
	含主材

	50
	外墙真石漆
	元/平方
	按涂料位置的结构面尺寸计算（若出现类搓衣板结构面抹灰，则按抹灰面尺寸实算）
	调制→满刷
	40
	10
	
	
	含主材

	51
	墙面刮腻子
	元/平方
	按实际平方米计
	调制→满刮
	17
	10
	
	
	含主材

	52
	掺801胶刷素水泥浆进行拉毛处理
	元/平方米
	按实刷平米计
	调制→满刷
	15
	10
	
	
	含主材

	53
	界面剂
	元/平方米
	按实刷平米计
	调制→满刷
	10
	10
	
	
	含主材

	54
	水不漏、堵漏王封堵
	元/平方米
	按实堵平米计
	调制→满刷
	25
	10
	
	
	含主材

	55
	墙地砖勾缝
	元/平方米
	按实勾平米计
	勾缝剂调制→勾缝并清理
	12
	10
	
	
	含勾缝清理

	56
	结构裂缝贴碳纤维布(300g)
	元/平方
	按实贴平米计
	凿开→贴碳纤维布贴碳纤维布恢复
	25
	10
	
	
	碳纤维布每条100mm宽，间隔100mm，按实贴面积计算

	57
	贴墙砖（含结合层）
	元/平方
	按实贴平米计
	铺设→检测
	90
	10
	
	
	此单价仅包括人工费及辅料费

	三
	地面铺贴类
	
	
	
	

	58
	地砖石材铺设（含结合层）
	元/平方
	按实铺面积计
	铺设→检测
	80
	10
	
	
	此单价仅包括人工费及辅料费

	59
	楼梯防滑条安装
	元/米
	按实际延长米计
	拆除→重新安装
	18
	10
	
	
	此单价仅包括人工费及辅料费

	四
	砖砼工程类
	
	
	
	

	60
	零星砖砌体
	元/立方
	按实砌立方米计
	砌筑→检测
	500
	10
	
	
	含主材

	61
	零星砼工程（含模板）
	元/立方
	按实浇立方米计
	支模→绑扎钢筋→浇筑→养护→拆模
	550
	10
	
	
	含主材

	62
	浇细石砼（4公分厚，钢筋网）
	元/平方
	按实浇平方米计
	支模→布钢筋网→浇筑→养护→拆模
	45
	10
	
	
	含主材

	五
	防水工程类
	
	
	
	

	63
	做外墙防水JS、311（2遍）
	元/平方
	按实刷平米计
	铲除原防水层→做两遍防水
	45
	10
	
	
	含主材

	64
	卫生间、厨房间做JS防水1.5mm（一层防水两遍）
	元/平方
	按实刷平米计
	
	45
	10
	
	
	含主材

	65
	聚氨酯防水涂膜（2.5厚）
	元/平方
	按实刷平米计
	
	45
	10
	
	
	含主材

	66
	APP卷材（3厚）
	元/平方
	按实刷平米计
	打扫基面→刷黏合物→铺卷材
	55
	10
	
	
	含主材

	67
	卷材BAC（3厚）
	元/平方
	按实刷平米计
	
	55
	10
	
	
	含主材

	68
	原基层凿毛
	元/平方
	按实刷平米计
	基层凿毛→清理
	15
	10
	
	
	含主材

	六
	水电工程类
	
	
	
	

	69
	安装三角阀
	元/只
	按实装只数计算
	安装→调试
	10
	10
	
	
	含主材

	70
	调换软管
	元/只
	按实换只数计算
	
	25
	10
	
	
	含主材

	71
	调换龙头
	元/只
	按实换只数计算
	
	20
	10
	
	
	此单价包括人工费，主材甲供

	72
	安装灯具
	元/只
	按实换只数计算
	
	30
	10
	
	
	此单价包括人工费，主材甲供

	73
	安装浴霸（和成浴霸）
	元/套
	按实装套数计算
	
	80
	10
	
	
	此单价包括人工费，主材甲供

	74
	PVC管110mm更换
	元/米
	按延长米计算
	找出位置→更换→试水
	50
	10
	
	
	含主材

	75
	配件110mm更换
	元/只
	按实换只数计算
	
	15
	10
	
	
	含主材

	76
	PVC管75mm更换
	元/米
	按延长米计算
	
	45
	10
	
	
	含主材

	77
	配件75mm更换
	元/只
	按实换只数计算
	
	10
	10
	
	
	含主材

	78
	PVC管50mm更换
	元/米
	按延长米计算
	
	40
	10
	
	
	含主材

	79
	配件50mm更换
	元/只
	按实换只数计算
	
	10
	10
	
	
	含主材

	80
	PPR上水管20mm更换
	元/米
	按延长米计算
	
	35
	10
	
	
	含主材

	81
	PPR上水管配件更换
	元/只
	按实换只数计算
	
	10
	10
	
	
	含主材

	82
	HDPE管更换
	元/米
	按延长米计算
	
	25
	10
	
	
	含主材

	83
	HDPE管配件更换
	元/米
	按延长米计算
	
	10
	10
	
	
	含主材

	84
	插座面板拆除安装
	元/个
	按实际个数计算
	拆除→安装
	20
	10
	
	
	含主材

	85
	批拉法基补缝
	元/平米
	
	
	25
	10
	
	
	含主材

	86
	PVC管抱箍
	元/只
	
	
	10
	10
	
	
	含主材

	87
	排放1.5平方电线
	元/米
	
	
	28
	10
	
	
	含主材

	88
	排放2.5平方电线
	元/米
	
	
	30
	10
	
	
	含主材

	七
	其他工程类
	
	
	
	

	89
	窗户注浆（聚氨酯）
	元/点
	每樘1至3点按点计，超过3个点按每樘四个点包干
	钻孔→安装注浆嘴→注浆→拆除注浆嘴
	20
	10
	
	
	50公分范围内（100/樘）

	90
	门套注浆（聚氨酯）
	元/点
	每樘1至3点按点计，超过3个点按每樘四个点包干
	
	20
	10
	
	
	50公分范围内（100/樘）

	91
	裂缝注浆（聚氨酯）
	元/米
	按实际延长米计算
	
	100
	10
	
	
	含主材

	92
	挤塑板（厚度3cm）
	元/平方
	按实铺面积计
	拆除→恢复
	40
	10
	
	
	含主材

	93
	搭外墙脚手架
	元/米
	基层2排，架子工作面2.8m内
	安装→拆除
	30
	10
	
	
	含主材

	94
	搭外墙脚手架
	元/米
	每增加一排费用
	
	20
	10
	
	
	含主材

	95
	中性硅胶
	元/m
	按实际延长米计
	铲除→打胶
	6
	10
	
	
	含主材

	96
	地漏疏通
	元/处
	按疏通实际数量计
	疏通→检测
	50
	10
	
	
	此单价仅包括人工费

	97
	马桶疏通
	元/处
	按疏通实际数量计
	疏通→检测
	
	10
	
	
	此单价仅包括人工费

	98
	淋水检验
	元/平方米
	按实修平米计
	淋水→检测
	5
	10
	
	
	此单价仅包括人工费

	99
	盛水试验
	元/次
	按实修平米计
	闭水→检测
	100
	10
	
	
	此单价仅包括人工费

	100
	保洁
	元/平方
	按实际保护的面积计
	打扫
	15
	10
	
	
	人工、工具

	101
	吊绳
	元/天
	现场无法使用脚手架，采用吊绳措施（含吊绳人工配合），一处使用一根吊绳，吊绳范围1.5M,一个点的完成
	吊绳→拆除吊绳
	600
	10
	
	
	人工、工具

	102
	打压测试
	元/户
	按户数计
	
	50
	10
	
	
	人工、工具

	103
	维修垃圾外运及合规处理
	车
	小自卸车
	
	600
	10
	
	
	含人工、工具

	104
	石材打磨
	元/平方
	按实际数量计
	
	15
	10
	
	
	人工、工具

	105
	吊篮
	元/天
	
	
	180
	10
	
	
	人工、工具

	106
	空调调式
	元/户
	
	通电→开机→（补水）调试
	150
	10
	
	
	人工、工具

	107
	热水器调试
	元/户
	
	通电→开机→调试
	50
	10
	
	
	人工、工具

	108
	铜管气焊维修
	元/点
	按实际漏点计算
	拆除保温→补焊→试水→恢复
	150
	10
	
	
	人工、工具

	109
	浇地坪砼（40厚）
	元/平方
	
	
	40
	10
	
	
	含主材

	110
	浇地坪砼（每增加1CM）
	元/平方
	
	
	5
	10
	
	
	含主材

	111
	凿地面砼有筋（40厚）
	元/平方
	
	
	35
	10
	
	
	含主材

	112
	凿地面砼有筋（每增加1CM）
	元/平方
	
	
	3
	10
	
	
	含主材

	113
	浇地面砼有筋（40厚）
	元/平方
	
	
	45
	10
	
	
	含主材

	114
	浇地面砼有筋（每增加2CM）
	元/平方
	
	
	15
	10
	
	
	含主材

	115
	广场砖铺设
	元/平方
	
	
	60
	10
	
	
	不含主材，人工+辅材

	116
	地面铺鹅卵石
	元/平方
	
	
	100
	10
	
	
	不含主材，人工+辅材

	117
	铺设植草板
	元/平方
	
	
	60
	10
	
	
	不含主材，人工+辅材

	118
	6cm细粒式沥青
	元/平方
	
	
	149
	10
	
	
	含主材

	八
	进户门/户内门
	
	
	
	

	119
	木饰面补漆
	元/平米
	主要局部修复
	表层处理→补漆
	80
	10
	
	
	含主材

	120
	密封条拆装
	元/米
	
	拆除→安装→调试
	12
	10
	
	
	不含外运

	121
	户内门合页异响
	元/个
	
	调试
	15
	10
	
	
	人工、工具

	122
	进户门下沉晃动
	元/户
	
	合页→拆除→安装调试
	30
	10
	
	
	人工、工具

	123
	防震条拆装
	元/米
	
	拆除→安装→调试
	20
	10
	
	
	不含主材

	124
	拆装户内门扇
	元/扇
	
	拆除→安装→调试
	150
	10
	
	
	不含主材

	125
	拆装进户门扇
	元/扇
	
	拆除→安装→调试
	150
	10
	
	
	不含主材

	126
	拆装门套线
	元/米
	
	拆除门套线→恢复
	60
	10
	
	
	含主材

	九
	精装修类
	
	
	
	

	127
	现场成品保护
	元/平方
	按实际保护的面积计
	家具及地板用珍珠棉、地毯保护
	5
	10
	
	
	人工材料

	128
	拆装室外芬兰木地板
	元/平方
	按实际平米计
	拆除→安装
	45
	10
	
	
	不含主材

	129
	厨房更换不锈钢拉丝板、防火板
	元/米
	按实际米数计
	拆除→更换→安装
	160
	10
	
	
	含主材

	130
	玻璃更换（户内淋浴房玻璃）
	元/平方
	
	拆除→更换→安装
	130
	10
	
	
	含主材

	131
	安装小五金（门锁、门吸等）
	元/只
	按实换只数计算
	安装
	30
	10
	
	
	不含主材

	十
	零星用工类
	
	
	
	

	132
	点工，小工
	元/工日
	
	
	260
	10
	
	
	

	133
	点工，大工
	元/工日
	
	
	450
	10
	
	
	瓦工/水电工/木工等综合

	134
	普通金属类施工
	元/平方
	按实际平米计
	除锈→刷漆
	45
	10
	
	
	含主材

	135
	消防栓更换
	元/座
	
	拆除→更换→安装
	1600
	10
	
	
	 含主材/人工

	136
	25t吊车
	元/天
	吊人高空作业用
	
	1600
	10
	
	
	

	137
	合计报价
	
	
	

	数量暂定为“10”，据实结算


备注：不得更改报价清单格式、维修名称、单位、计价规则、工艺流程、数量、备注，否则报价无效



7.合作商基本情况表
	

	供应商名称
	

	法人代表
	
	注册资金（万元）
	

	注册地址
	
	注册时间
	

	联系人
	
	联系电话
	

	主营业务
	

	收入（万元）
	

	经营范围
	

	主要业绩
	

	公司性质
	

	经营方式
	

	资质
	





8.无行贿犯罪记录证明（法院开具）



























9.若不能开具“8.无行贿犯罪记录证明 ”，请提供以下9-1 承诺书、
9-2 法人无犯罪记录证明、9-3 信用中国查询报告
9-1 无行贿犯罪记录承诺书

合作单位名称（盖章）：
统一社会信用代码：
法定代表人姓名：
法定代表人身份证号：
项目名称：
合作事项：


本单位及法定代表人，作为青岛碧海水务有限公司本次合作的意向/实际参与方，就廉洁从业及行贿犯罪记录情况，郑重承诺如下：
一、关于无行贿犯罪记录的承诺
1.本单位承诺：本单位在经营活动中无行贿犯罪记录，未因行贿行为被司法机关、纪检监察机关或行政监管部门作出生效判决、决定或行政处罚。
2.法定代表人承诺：本单位的法定代表人（姓名：XXX），无行贿犯罪记录，且在履职过程中从未实施、指使或放任任何形式的行贿行为。
二、关于配合监督管理的承诺
本单位及法定代表人完全知悉并同意遵守《中国水务投资集团有限公司党委关于加强在建项目、运营项目从业人员

l3
“八小时外”监督管理规定（试行）》及相关廉洁要求。具体承诺如下：
1.真实披露：本承诺书所陈述内容真实、完整、准确。如提供虚假承诺， 自愿承担一切法律后果及合同责任。
2.接受查询授权：同意并授权贵单位通过中国裁判文书网、信用中国等公开渠道，查询本单位及法定代表人的行贿犯罪记录及其他相关信用信息。
3.补充证明提供：若公开查询渠道无法完全满足贵单位审查要求，本单位及法定代表人将积极配合提供个人无犯罪记录证明（ 由户籍地或经常居住地公安机关出具），或提供其他可证明无行贿记录的有效法律文件。
4.持续合规承诺：在本项目合作期间（包括“八小时外”），本单位及法定代表人保证不以任何形式向贵单位及关联单位从业人员及其特定关系人进行利益输送、行贿或变相行贿，不实施 “ 围猎”行为。
四、违反承诺的后果
若本承诺书内容存在虚假，或本单位/法定代表人在合作期间出现行贿、变相行贿等行为，贵单位有权：
取消本单位的合作资格或中标结果；
解除已签订的全部或部分合同，并追究本单位的违约责任；
将本单位列入贵单位供应商/合作单位黑名单，不再合作；
将相关线索移送纪检监察机关或司法机关处理；

l4
要求本单位承担由此造成的全部损失（包括直接损失、间接损失及维权费用）。
五、其他
本承诺书一式两份，贵单位执一份，承诺单位执一份，具有同等法律效力。

承诺单位（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：


日期：     年   月   日
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10.其他应提供的证明资料：
    以下资料必须加盖公章：
（1） 营业执照副本复印件；
（2） 缴纳税收证明资料（近一个月）完税证明或增值税申报表；
（3） 上年度纳税信用等级B级（含）以上，新注册企业M级；
（4） 缴纳社会保险证明资料（近一个月）；
（5） 法定代表人身份证明或者法定代表人授权委托书；
（6） 劳务资质复印件；
（7） 安全生产许可证复印件；
（8） 参与项目的业绩明细。















11.技术标准






















12.技术条款偏离表

项目名称：                 项目编号：

	序号
	采购文件
	响应文件

	
	条款号
	条款内容
	条款号
	条款内容

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	








供应商：（盖供应商单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或印章）


日  期：   年   月   日
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