附件一

采购文件



采 购 人：青岛碧海水务有限公司
项目名称：红石崖水厂1#沉淀池流量计采购
项目编号：CG202618









[bookmark: _Toc23494][bookmark: _Toc291506254]2026年9月17日


第一章 询 价 函

我公司就红石崖水厂1#沉淀池流量计采购（项目编号：CG202618）以询比方式组织采购，欢迎你单位参加报价。
1、 项目名称：红石崖水厂1#沉淀池流量计采购（项目编号：CG202618）
2、 项目地点：青岛市黄岛区
3、 采购方式：询比采购
四、成交方式：满足全部询价条件且评分最高者成交
五、主要采购内容：
[bookmark: auto_fouce_1]1、主要内容：分体式电磁流量计1台，口径DN900,公称压力0.6MPa,10m电缆，220伏供电，Modbus RS485+4-20mA输出，聚氨酯内衬，316L电极，PN6碳钢法兰，LCD显示可触屏或者蓝牙app调试，传感器IP68防护，变送器IP67防护，表接线盒耐酸性腐蚀，制造周期10周以内。控制价为 59000      元/台，大写人民币 伍万玖仟元整。报价必须低于控制价，报价包括但不限于此货物的材料费、人工费、管理费、保险、包装费、装车费、卸车费、运输费、税金、利润、安装指导费、现场调试费、售后服务费等完成全部合同义务所需的一切费用。
[bookmark: auto_fouce_3]2、质保条件：质保期为货到现场18个月或安装调试合格正常运行起12个月，预留5%质保金，质保期满后无质量问题一次性无息付清。
[bookmark: tip_risk_bookmark_4]3、付款条件：合同签订后预付合同额的30%，验收合格后2个月内凭成交供应商有效发票付至合同值的95％，余5％在质保期满后无质量问题一次性无息付清。
4、付款方式：本项目付款方式包含但不限于供应链票据（航信、云信等）、承兑汇票、银行存款，具体以结算时点采购人财务要求为准。
[bookmark: auto_fouce_5]5、厂家需提供包括但不限于以下随货证明资料：产品出厂合格证、出厂质检报告、使用说明书等。
六、资质要求
独立法人，经营正常，依法纳税，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商条件且具备相应设备生产资质或委托分销/代理资质。报价供应商须提供以下资料，每项资料必须加盖公章：
1、营业执照副本复印件；
2、缴纳税收证明资料（近一个月）完税证明或增值税申报表；
3、上年度纳税信用等级B级（含）以上，新注册企业M级；
4、缴纳社会保险证明资料（近一个月）；
5、法定代表人身份证明或者法定代表人授权委托书；
6、单位及其法定代表人提供无行贿犯罪记录证明，如无法开具无行贿犯罪记录证明，需同时提供以下三种材料加盖公章（无行贿犯罪记录承诺书、信用中国查询报告、法定代表人无犯罪记录证明）；
7、生产资质或品牌委托分销/代理授权书复印件。
七、报价规定
[bookmark: auto_fouce_6]1、报价截止：报价文件必须在2026年9月【22】日【17】点前送达（接受邮寄），超过截止时间的报价将被拒绝。
八、采购项目联系人姓名、电话及地址：
采 购 人：青岛碧海水务有限公司
[bookmark: tip_risk_bookmark_7]联 系 人：丁明霞        
电    话：18669810356
地    址：青岛市黄岛区淮河西路167号



第2章 [bookmark: _Toc227423102][bookmark: _Toc291506255][bookmark: _Toc24773]报价须知
一、说明
（一）适用范围：本文件仅适用于本采购公告中所述的采购项目。
（二）定义
1.“采购人”系指青岛碧海水务有限公司。
2.“报价人”系指向采购人提交报价文件的供应商。
3.“成交人”系指被确定为承接本项目并负责其实施的报价人。
（三）报价人应具备的条件
1.满足询价公告中的资质规定。
2.询价货物/工程/服务符合国家规定的技术标准和环保标准。
3.满足本文件规定的要求。
（四）联合体报价：本项目不接受联合体报价。
[bookmark: auto_fouce_8]（五）报价有效期：自报价截止之日起60天。报价有效期不足的，其报价无效。
（六）本文件的澄清、修改
1.报价人收到本文件时，应进行检查；如认为采购文件存在不合理条款，公告时间及程序不符合规定的，应及时告知采购人澄清或处理。否则，由报价人自行承担所造成的不良后果。
2.根据报价人提出的问题，采购人确定是否需统一召开评审前踏勘及答疑会；如统一召开，将通知所有被公告的报价人参加。
3.采购人对本文件进行必要澄清或修改的，应当在报价截止时间前，并以书面形式通知所有被公告的供应商。该澄清或修改的内容为本文件的组成部分。
（七）报价费用：无论报价结果如何，报价人自行承担所有与报价有关的全部费用。
[bookmark: _Toc14721][bookmark: _Toc291506256][bookmark: _Toc227423103]二、报价文件的编写
（一）一般要求
1.报价人应仔细阅读本文件的所有内容，按本文件的要求编制报价文件，并保证所提供的全部资料真实有效。
2.报价文件的书面内容不得有加行、涂抹或改写。
[bookmark: auto_fouce_10]3.报价文件应当采用书面方式；询价采购单位不接受电报、电话、传真报价。
（二）报价文件的组成
1.报价文件应包括的内容详见本文件附件。
2.除本文件另有规定外，计量单位为我国法定计量单位。
（三）报价
1.报价人应按本文件提出的采购范围、内容及要求进行报价。
[bookmark: auto_fouce_11]2.除本文件另有规定外，报价为含税价（增值税普通发票）。
[bookmark: _Toc291506257][bookmark: _Toc227423920][bookmark: _Toc15890]三、报价文件的递交
1.报价文件的送达：报价文件应在报价截止时间前送达采购单位。
2.报价截止时间前，报价人可对所递交的报价文件进行补充、修改或撤回。
3.报价人补充、修改或撤回时，须向询价采购单位出示加盖公章、经法人代表或授权代表（需出示有关证明）签字的函件。
4.补充、修改的内容应当按照本文件的规定签署盖章，并密封。
5.补充、修改文件是报价文件的组成部分。
6.报价截止后，报价人不得补充、修改或撤回报价文件；但可以在评审前出示加盖公章、经法人代表或授权代表（需出示有关证明）签字的函件通知放弃报价。
四、采购人成立采购评审小组独立履行下列职责：
（一）审查报价文件是否符合本采购文件要求；
    （二）确定成交供应商。
五、报价人有下列情形之一的，视为无效报价。
   （一）超出营业执照经营范围报价的；
   （二）报价文件不符合采购文件要求的；
[bookmark: auto_fouce_12]   （三）报价文件与事实不符的；
[bookmark: auto_fouce_13]   （四）经采购评审小组一致认定为存在重大偏离的；
   （五）不符合法律、法规法律法规有关规定的。	
[bookmark: _Toc227423923][bookmark: _Toc7133]六、评审方法及标准
（一）评审方法：综合评估法
（二）评审标准：以下2项条件同时满足者成交：
1. 满足所有询价条件；
2. 评分最高者。
[bookmark: _Toc291506261][bookmark: _Toc2364][bookmark: _Toc227423924]七、成交及合同签订
（一）成交通知
[bookmark: auto_fouce_14]1.评审结束，确定成交人后，采购人将结果公示。
2.询价采购单位不向未成交的报价人解释未成交原因，不退还报价文件。
3.成交人有下列情形之一的，成交无效：
（1）成交后无正当理由不与采购人签订合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（2）将成交项目转让给他人，或者在报价文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；
（3）拒绝履行合同义务的。
（二）合同签订
[bookmark: auto_fouce_15][bookmark: auto_fouce_16]1.签订合同前，采购人可对成交人的报价文件（含答复、补充文件）进行真实性查验，凡有虚假的，其成交无效
2.采购人在成交通知书发布之日起30日内，与成交人按范本格式制作并签订采购合同。项目数量增减、合同条款变更等按采购人相关规定另行签订补充合同。
[bookmark: auto_fouce_17]3.本文件（含补充、修改文件）、成交人的报价文件（含答复、补充文件）均为签订采购合同的依据。
上述文件与双方后续签订的书面采购合同不一致的，以书面采购合同为准；书面采购合同未尽事宜，按上述文件执行。
4.成交人因不可抗力或自身原因不能签订采购合同或者不能履行合同的，采购人重新进行采购。
八、其他商务条件
[bookmark: auto_fouce_19]（一）工期：合同签订后10个周内完成供货。
[bookmark: auto_fouce_21]（二）安装调试：仪表到达指定目的地后，成交供货商需指派技术人员到场完成安装指导和现场调试。
[bookmark: auto_fouce_22][bookmark: _Toc6399]（三）售后服务：成交供应商应提供及时周到的售后服务。
[bookmark: auto_fouce_23]（四）质保期：质保期为货到现场18个月或安装调试合格正常运行起12个月，二者以较晚届满的日期作为质保期的最终届满日，质保期内产生的质量问题在3个工作日内免费到场维修。
（五）成交供应商提供的货品必须符合甲方ISO国际标准质量、环境、职业安全健康一体化管理体系要求。
[bookmark: _Toc24746]

第三章 技术标准及要求
一、技术安全标准：
GB 30439.5-2013
二、主要技术要求：
分体式电磁流量计1台，口径DN900,公称压力0.6MPa,10m电缆，220伏供电，Modbus RS485+4-20mA输出，聚氨酯内衬，316L电极，PN6碳钢法兰，LCD显示可触屏或者蓝牙app调试，传感器IP68防护，变送器IP67防护，表接线盒耐酸性腐蚀。

[bookmark: _Toc31249]第四章  评审办法（综合评估法）


[bookmark: bookmark190][bookmark: auto_fouce_27][bookmark: _Toc18442][bookmark: _Toc2793]评审办法前附表


	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审
标准
	报价人名称
	与营业执照一致

	
	
	报价函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章

	
	
	报价文件格式
	符合第四章“报价文件格式”的要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	
	
	报价文件签字盖章
	报价文件应加盖报价人公章、骑缝章及由法定代 
表人或其委托代理人签字或盖章。

	2.1.2
	资格评审
标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	财务状况
	符合第一章“询价函”规定

	
	
	信誉
	符合第一章“询价函”规定

	
	
	其他要求
	符合第一章“询价函”规定

	



2.1.3
	



响应性评
审标准
	投标内容
	符合第一章“询价函”规定

	
	
	供货期
	符合第一章“询价函”规定

	
	
	投标有效期
	符合第一章“询价函”规定

	
	
	技术标准和要求
	符合第三章“技术标准及要求 ”规定

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2. 1
	分值构成
(总分 100 分)
	价格评审：（55分）
商务评审：（ 17 分）
技术评审：（ 28 分）

	2.2.2
	[bookmark: auto_fouce_28]报价计算方法
（55分）
	[bookmark: auto_fouce_29]评审基准价=所有有效标书报价(或最终价格)中的最低报价。报价得分= 评审基准价÷（报价）×55

	条款号
	评分因素
	评分标准

	






2.2.3(1)
	




商务评审标准
	企业业绩
（12分）
	[bookmark: auto_fouce_30]比较近三年（自2023年9月1日至本项目投标截止时间）报价人承担同类项目的业绩，（合同方必须与报价人全称完全一致，每份得3分，最多提供4份合同）。
注：
（1）合同复印件应加盖公章。
（2）时间界定以合同签订日期为准。
（3）未按要求提交合同，或合同时间和内容不符合要求，均不予计分。

	
	
	
企业认证
（3分）

	[bookmark: auto_fouce_31]2.报价人具有有效的质量管理体系认证证书、有效的环境管理体系认证证书、有效的职业健康安全管理体系认证证书，得3分；
[bookmark: auto_fouce_32]报价人须提供上述有效期内证书复印件并加盖报价人公章，否则不得分。

	
	
	质保期
（2分）
	[bookmark: auto_fouce_33]满足采购文件产品质保期要求得1分，在此基础上承诺每增加半年免费质保期得0.5分，最高得2分。（以商务响应表中的质保期为准）。

	2.2.3(2)
	技术评审标准
	仪表方案
（5分）
	[bookmark: auto_fouce_34]根据投标人提供的仪表方案进行评分。仪表方案满足项目要求，且产品品牌力强、调试方便、质量控制可靠的，得5分；次之酌情扣分，扣完为止。

	
	
	投标设备技术情况
（12分）
	[bookmark: auto_fouce_35]电磁流量计防护等级应满足传感器IP68，变送器IP66/67；
电磁流量计满足EN 61010-1；
电磁兼容性符合EN 61326-1；
电磁流量计防腐防护符合 EN ISO 12944 C5-M/Im1；
电磁流量计可触摸屏调试，简单易上手；
提供Heartbeat Technology认证证明；
[bookmark: auto_fouce_36]满足采购文件要求得12分；每少一项扣2分；扣完为止。

	
	
	质量保证措施
（2分）
	[bookmark: auto_fouce_37]清单设备总体质量优且质量保证措施详细可靠得2分；次之酌情扣分；未提供质量保证措施的不得分。

	
	
	供货能力
（3分）
	[bookmark: auto_fouce_38]投标人提供的供货组织方案及运输方案详细明确、切合实际并满足本项目具体供货要求的，得3分；次之酌情扣分；未提供供货组织方案及运输方案的，不得分。

	
	
	技术服务措施
（3分）
	[bookmark: auto_fouce_39]现场技术指导、调试服务措施和计划完善得3分；次之酌情扣分；未提供技术服务措施内容的不得分。

	
	
	售后服务
（3分）
	[bookmark: auto_fouce_40]有详细的售后服务方案、技术人员配置、服务响应时间迅速、质量保证期内产品维护措施完善，得3分，次之酌情扣分；未提供售后方案内容的不得分。
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[bookmark: auto_fouce_41]1.  评审方法


[bookmark: auto_fouce_42]本次评审采用综合评估法。评审小组对满足采购文件实质性要求的报价文件，按照本章 第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授 权直接确定中标人，但报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以报价低的优先； 报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评审办法前附表的规定 确定中标候选人顺序。
[bookmark: _Toc17461]2.  评审标准
[bookmark: bookmark191][bookmark: _Toc31265]
2.1  初步评审标准

[bookmark: auto_fouce_43]2.1.1  形式评审标准：见评审办法前附表。
[bookmark: auto_fouce_44]2.1.2  资格评审标准：见评审办法前附表。
2.1.3  响应性评审标准：见评标办法前附表。
[bookmark: _Toc18882]2.2  分值构成与评分标准

2.2.1  分值构成
[bookmark: auto_fouce_45]（1）价格评审：见评审办法前附表；
（2）商务评审：见评审办法前附表；
（3）技术评审：见评审办法前附表；
[bookmark: auto_fouce_46]2.2.2  报价计算方法
报价计算方法：见评审办法前附表。
2.2.3  报价的偏差率计算
报价的偏差率计算公式：无。
2.2.4  评分标准
[bookmark: auto_fouce_47]（1）价格评分标准：见评审办法前附表；
（2）商务评分标准：见评审办法前附表；
（3）技术评分标准：见评审办法前附表；
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[bookmark: auto_fouce_48][bookmark: _Toc15201]3.  评审程序
[bookmark: bookmark192][bookmark: _Toc26357]3.1  初步评审

[bookmark: auto_fouce_49]3.1.1  评审小组可以要求报价人提交第一章“询价函”规定的有关证明和证件的原件， 以便核验。评审小组依据本章第 2.1 款规定的标准对报价文件进行初步评审。有一项不符合 评审标准的，评审小组应当否决其报价。
[bookmark: auto_fouce_50]3.1.2  报价人有以下情形之一的，评审小组应当否决其报价：
[bookmark: auto_fouce_51]（1）报价文件没有对采购文件的实质性要求和条件作出响应，或者对采购文件的偏差超出 采购文件规定的偏差范围或最高项数；
（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。
[bookmark: auto_fouce_52]3.1.3  报价有算术错误及其他错误的，评审小组按以下原则要求报价人对报价进 行修正，并要求报价人书面澄清确认。报价人拒不澄清确认的，评审小组应当否决其报价：
[bookmark: auto_fouce_53]（1）报价文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除 外；
（3）报价为各分项报价金额之和，报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项 合价累计数为准，修正报价；
（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。
[bookmark: _Toc15638]3.2  详细评审

    3.2.1  评审小组按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
3.2.2  评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
[bookmark: auto_fouce_54]3.2.3 评审小组发现报价人的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个 别成本的，应当要求该报价人作出书面说明并提供相应的证明材料。报价人不能合理说明或者 不能提供相应证明材料的，评审小组应当认定该报价人以低于成本报价竞标，并否决其报价。
[bookmark: _Toc24969][bookmark: auto_fouce_55]3.3  报价文件的澄清
3.3.1  在评审过程中，评审小组可以书面形式要求报价人对报价文件中含义不明确、对同 类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明 或补正应以书面方式进行。评审小组不接受报价人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2  澄清、说明或补正不得超出报价文件的范围且不得改变报价文件的实质性内容，并构 成报价文件的组成部分。
3.3.3  评审小组对报价人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求报价人进一步澄清、 说明或补正，直至满足评审小组的要求。
[bookmark: _Toc11100][bookmark: auto_fouce_56]3.4  评审结果

[bookmark: auto_fouce_57]3.4.1  除第二章“报价人须知”前附表授权直接确定中标人外，评审小组按照得分由高到低 的顺序推荐中标候选人，并标明排序。
3.4.2 评审小组完成评审后，应当向招标人提交书面评审报告和中标候选人名单
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第五章  报价文件编制要求

[bookmark: auto_fouce_58]1.应按本文件规定的格式、顺序制作，带封面胶钉，每页必须加盖公章。
2.报价文件一式四份。
3.报价文件装订后用密封袋密封，在密封袋上注明报价日期和报价人名称（全称）并盖公章。




















项目名称：
项目编号：


报价文件








　　　　供应商：　　　　　　　（盖章）

法定代表人或其委托代理人：　　（签字或盖章）


　　　　　日　　期：　　　年　　　月　　日
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[bookmark: _Toc515800191][bookmark: _Toc13813][bookmark: _Toc20511][bookmark: _Toc5034][bookmark: _Toc22243][bookmark: _Toc360113102][bookmark: _Toc8057][bookmark: _Toc330225910][bookmark: _Toc30598]1.报价承诺函
（询价人名称）：
经研究，我方决定参加 （项目名称） 项目（项目编号：）的询价活动并提交报价文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任：
1.我方完全理解并接受询价文件的各项规定和要求，对询价文件的合理性、合法性不再有异议，同意按照询价文件要求提供与报价有关的一切数据或资料。
2.我方承诺除询价文件条款响应和偏离表列出的偏离外，我方响应询价文件的全部要求。
3.我方承诺在询价文件规定的报价有效期内不撤销报价文件。
4.如我方成交，我方承诺：
（1）在成交通知书公示
后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；
（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；
（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
5．我方在此声明，所提交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。
6.（其他补充说明）。


报 价 人：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或印章）
日    期：年月日







2.法定代表人身份证明
单位名称：
单位性质：
成立时间： 年 月   日
经营期限：
姓名：         性别：   年龄 ：       职务：
系（单位名称）的法定代表人。
特此证明。
身份证复印件粘贴处
	
	




报价人：（盖单位章）
法定代表人：（盖章或签字）
日期：   年  月   日
[bookmark: _Toc152047264][bookmark: _Toc18088][bookmark: _Toc8519][bookmark: _Toc14855][bookmark: _Toc24340][bookmark: _Toc330225908][bookmark: _Toc7797][bookmark: _Toc9343238][bookmark: _Toc20843][bookmark: _Toc480983369][bookmark: _Toc360113100][bookmark: _Toc9342900][bookmark: _Toc144974468]
3.法定代表人授权委托书

本人（姓名）系（响应单位名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人，参加  （项目名称）        的采购活动。并在此项目采购过程中签署一切相关文件和处理与之有关的一切事务，其法律后果由我方承担。
委托期限： 60日历天。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证及被授权人身份证复印件

	[bookmark: _Hlk10043326]
	

	
	


（仅委托代理人报价时提供）

报价供应商：（盖单位章）
法定代表人：（盖章或签字）
身份证号码：
委托代理人：（签字）
身份证号码：
日期：年月日
[bookmark: _Toc29416][bookmark: _Toc9342901][bookmark: _Toc360113103][bookmark: _Toc25295][bookmark: _Toc480983370][bookmark: _Toc152047266][bookmark: _Toc9343239][bookmark: _Toc144974470][bookmark: _Toc25339][bookmark: _Toc330225911]

[bookmark: _Toc25912][bookmark: _Toc8819][bookmark: _Toc5332]
4.无行贿犯罪记录证明

l2
5.若不能开具“4.无行贿犯罪记录证明 ”，请提供以下5-1 承诺书、
5-2 法人无犯罪记录证明、5-3 信用中国查询报告
5-1 无行贿犯罪记录承诺书

合作单位名称（盖章）：
统一社会信用代码：
法定代表人姓名：
法定代表人身份证号：
项目名称：
合作事项：


本单位及法定代表人，作为青岛碧海水务有限公司本次合作的意向/实际参与方，就廉洁从业及行贿犯罪记录情况，郑重承诺如下：
一、关于无行贿犯罪记录的承诺
1.本单位承诺：本单位在经营活动中无行贿犯罪记录，未因行贿行为被司法机关、纪检监察机关或行政监管部门作出生效判决、决定或行政处罚。
2.法定代表人承诺：本单位的法定代表人（姓名：XXX），无行贿犯罪记录，且在履职过程中从未实施、指使或放任任何形式的行贿行为。
二、关于配合监督管理的承诺
本单位及法定代表人完全知悉并同意遵守《中国水务投资集团有限公司党委关于加强在建项目、运营项目从业人员

l3
“八小时外”监督管理规定（试行）》及相关廉洁要求。具体承诺如下：
1.真实披露：本承诺书所陈述内容真实、完整、准确。如提供虚假承诺， 自愿承担一切法律后果及合同责任。
2.接受查询授权：同意并授权贵单位通过中国裁判文书网、信用中国等公开渠道，查询本单位及法定代表人的行贿犯罪记录及其他相关信用信息。
3.补充证明提供：若公开查询渠道无法完全满足贵单位审查要求，本单位及法定代表人将积极配合提供个人无犯罪记录证明（ 由户籍地或经常居住地公安机关出具），或提供其他可证明无行贿记录的有效法律文件。
4.持续合规承诺：在本项目合作期间（包括“八小时外”），本单位及法定代表人保证不以任何形式向贵单位及关联单位从业人员及其特定关系人进行利益输送、行贿或变相行贿，不实施 “ 围猎”行为。
[bookmark: auto_fouce_59]三、违反承诺的后果
若本承诺书内容存在虚假，或本单位/法定代表人在合作期间出现行贿、变相行贿等行为，贵单位有权：
取消本单位的合作资格或中标结果；
解除已签订的全部或部分合同，并追究本单位的违约责任；
将本单位列入贵单位供应商/合作单位黑名单，不再合作；
将相关线索移送纪检监察机关或司法机关处理；

l4
要求本单位承担由此造成的全部损失（包括直接损失、间接损失及维权费用）。
[bookmark: auto_fouce_60]四、其他
本承诺书一式两份，贵单位执一份，承诺单位执一份，具有同等法律效力。

承诺单位（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：


日期：     年   月   日
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5-2 法人无犯罪记录证明

l6
5-3 信用中国查询报告

l7
6.响应方案说明

一：仪表方案
二：质量保证措施
三：供货能力
四：技术服务措施
五：售后服务
六：其他



















7. [bookmark: tip_risk_bookmark_61]报价一览表


	项目名称
	

	项目编号
	

	[bookmark: tip_risk_bookmark_62]
报价总价
	

	
	报价总价中含税        元，大写人民币：       元整；税率     %

	[bookmark: tip_risk_bookmark_63]交 货 期
	响应采购文件

	质保期
	响应采购文件

	[bookmark: tip_risk_bookmark_64]付款方式
	响应采购文件

	商务条件
	响应采购文件

	[bookmark: tip_risk_bookmark_65]技术条件
	响应采购文件





报价人：                     （盖供应商单位公章）


法定代表人或其委托代理人：        （签字或印章）


日  期：       年     月     日

l9
[bookmark: tip_risk_bookmark_66]8.报价清单


	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	[bookmark: tip_risk_bookmark_67][bookmark: auto_fouce_68]1
	分体式电磁流量计1台，口径DN900,公称压力0.6MPa,10m电缆，220伏供电，Modbus RS485+4-20mA输出，聚氨酯内衬，316L电极，PN6碳钢法兰，LCD显示可触屏或者蓝牙app调试，传感器IP68防护，变送器IP67防护，表接线盒耐酸性腐蚀
	台
	1
	5
	
	




[bookmark: tip_risk_bookmark_69]9.报价人基本情况表



	
供应商名称
	

	
法人代表
	
	
注册资金（万元）
	

	
注册地址
	
	
注册时间
	

	[bookmark: tip_risk_bookmark_70]
联系人
	
	
联系电话
	

	主营业务
	

	收入（万元）
	

	



经营范围
	

	
主要业绩
	

	[bookmark: tip_risk_bookmark_71]公司性质
	

	经营方式
	

	
资质
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10. 其他必须提供的证明资料：

1、营业执照副本复印件；
2、缴纳税收证明资料（近一个月）完税证明或增值税申报表；
3、上年度纳税信用等级B级（含）以上，新注册企业M级；
4、缴纳社会保险证明资料（近一个月）；
5、仪表生产资质或品牌分销/授权书复印件。
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11.技术标准
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12.技术条款偏离表


项目名称：                  项目编号：


	
序号
	采购文件
	响应文件

	
	条款号
	条款内容
	条款号
	条款内容

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	










报价人：                     （盖供应商单位公章）


法定代表人或其委托代理人：        （签字或印章）



日  期：       年    月     日
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