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[bookmark: _Toc7509]
第一章 邀请函
[bookmark: _Toc291506254]我公司就2026-2027年公司绿化养护服务（项目编号：CG202623   ）以询价方式组织采购，欢迎你单位参加报价。
一、项目名称：2026-2027年公司绿化养护服务（CG202623)
二、项目地点：黄岛区、城阳区
三、采购方式：询比采购
四、定标方式：满足全部询价条件且评分最高者成交，详见“第四章 评审办法”
五、控制价：按元/平方米/年报养护单价，控制单价为5.7元/平方米/年。
六、主要合同条款
1、养护标准：绿化养护一级标准、优
2、养护范围：管家楼水厂、红石崖水厂、红石崖泵站一期、红石崖泵站二期、棘洪滩泵站内的绿化区域，约 68360平方米，具体面积以双方实地测量为准。
3、人员配备及养护频率：固定养护人员年龄60岁以内，无固定人员最高年龄不超65岁。需每周不少于一次的全面日常养护，必须达到甲方养护标准。
4、考核标准及处罚措施：考核标准详见“第三章 养护要求及标准”养护单位每月提报养护计划及周工作安排，主管部门每周进行日常养护检查，厂站协助日常监督检查，发现问题提报主管部门，每月实行绿化养护考核打分，满分100分。各厂站及主管部门评分，平均得分91分以上为优秀，按照全额养护费支付；平均得分80-90分为良好，按照全额养护费95%支付；平均得分70-79分为合格，按照全额养护费90%支付；平均得分60-69分为基本合格，按照全额养护费80%支付。其次，主管部门责令要求整改养护工作，须24小时内进场养护，未达到工作要求及标准未及时整改的按照单次2000元扣减养护费，长时间未履行养护工作造成绿植荒废或死亡的，扣除所在区域当月养护费或苗木费。其次，单次不超过50平方米范围的移栽补种不单独核算费用，超过50平方以外的双方根据市场价按实结算。除绿化用水由甲方免费提供，其他费用均包含在绿化养护费内。
5、付款方式：自签订合同之日起，每季度根据实际绿化养护标准及考核分值进行付款，中标人开具合规的增值税普通发票，采购人收到发票、经采购人确认的考核单及其他完整付款资料后15日内，采购人以供应链票据（航信、云信等）、网银转账汇款、承兑汇票等方式（具体以甲方财务部要求为准）向中标人支付绿化养护服务费用。
6、投标报价不得高于控制单价，成交价包括但不限于完成此项目的材料费、人工费、管理费、保险、包装费、装卸费、运输费、税金、利润等。
七、投标资质
独立法人，经营正常，依法纳税，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商条件且具备建筑施工企业安全生产许可证。投标供应商须提供以下资料，每项资料必须加盖公章：
（1） 营业执照副本复印件；
（2） 缴纳税收证明资料（近一个月）完税证明或增值税申报表；
（3） 上年度纳税信用等级B级（含）以上，新注册企业M级；
（4） 绿化作业人员缴纳社会保险证明资料和人身意外险资料，身份证复印件、近一个月缴纳社保明细和人身意外险保单；
（5） 法定代表人身份证明或者法定代表人授权委托书；
（6） 安全生产许可证；
（7） 单位及其法定代表人提供无行贿犯罪记录证明，如无法开具无行贿犯罪记录证明，需同时提供以下三种材料加盖公章（无行贿犯罪记录承诺书、信用中国查询报告、法定代表人无犯罪记录证明）；
（8） 报价承诺函；
（9） 相关业绩
八、报价规定
[bookmark: _GoBack]1、报价截止：2026年 10月16  日 中午12 时止，超过截止时间的报价将被拒绝。
2、采购公告及采购结果发放：本次采购公告在青岛碧海水务有限公司网站（https://www.qdbhwater.com/ ）上发布,因轻信其他组织、个人或媒体提供的信息而造成损失的，招标人概不负责。
九、采购项目联系人姓名、电话及地址：
采 购 人：青岛碧海水务有限公司
联 系 人：丁明霞
电    话：18669810356
[bookmark: _Toc23494]地    址：青岛市黄岛区淮河西路167号








第2章 [bookmark: _Toc227423102][bookmark: _Toc24773][bookmark: _Toc291506255] 投标须知
一、说明
（一）适用范围：本文件仅适用于本投标公告中所述的采购项目。
（二）定义
1.“采购人”系指青岛碧海水务有限公司。
2.“投标人”系指向采购人提交投标文件的供应商。
3.“中标人”系指被确定为承接本项目并负责其实施的投标人。
（三）投标人应具备的条件
1.满足采购公告中的资质规定。
2.投标工程/服务符合国家规定的技术标准和环保标准。
3.满足本文件规定的要求。
（四）联合体投标：本项目不接受联合体投标。
（五）投标有效期：从开标之日起，投标文件有效期为60天。投标有效期不足的，其投标无效。
（六）本文件的澄清、修改
1.投标人收到本文件时，应进行检查；如认为采购文件存在不合理条款，公告时间及程序不符合规定的，应及时告知采购人澄清或处理。否则，由投标人自行承担所造成的不良后果。
2.根据投标人提出的问题，采购人确定是否需统一召开标前踏勘及答疑会；如统一召开，将通知所有提问的投标人参加。
3.采购人对本文件进行必要澄清或修改的，应当在投标截止时间前，公开发布公告。该澄清或修改的内容为本文件的组成部分。
（七）投标费用：无论投标结果如何，投标人自行承担所有与投标有关的全部费用。
[bookmark: _Toc227423103][bookmark: _Toc291506256][bookmark: _Toc14721]二、投标文件的编写
（一）一般要求
1.投标人应仔细阅读本文件的所有内容，按本文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料真实有效。
2.投标文件的书面内容不得有加行、涂抹或改写。
3.投标文件应当采用书面方式；招标采购单位不接受电报、电话、传真投标。
（二）投标文件的组成
1.投标文件应包括的内容详见本文件“第五章投标文件编制”。
2.除本文件另有规定外，计量单位为我国法定计量单位。
（三）投标报价
1.投标人应按本文件提出的采购范围、内容及要求进行报价。
2.除本文件另有规定外，投标报价为含税价（普通增值税发票），是指完成本文件规定的绿化养护规定工作并通过验收后的价格，按照养护等级报价，超过规定控制价单价的报价视为废标。
[bookmark: _Toc291506257][bookmark: _Toc227423920][bookmark: _Toc15890]三、投标文件的递交
1.投标文件的送达：投标文件应在投标截止时间前送达采购单位。
2.投标截止时间前，投标人可对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回。
    3.投标人补充、修改或撤回时，须向招标采购单位出示加盖公章、经法人代表或授权代表（需出示有关证明）签字的函件。
4.补充、修改的内容应当按照本文件的规定签署盖章，并密封。
5.补充、修改文件是投标文件的组成部分。
6.投标截止后，投标人不得补充、修改或撤回投标文件；但可以在开标前出示加盖公章、经法人代表或授权代表（需出示有关证明）签字的函件通知放弃投标。
四、采购人成立采购评审小组独立履行下列职责：
    （一）审查投标文件是否符合本采购文件要求；
    （二）确定中标人； 
五、投标人有下列情形之一的，视为无效投标。
    	（1）超出营业执照经营范围投标的；
    	（2）投标文件不符合采购文件要求的；
    	（3）投标文件与事实不符的；
    	（4）经采购评审小组一致认定为重大偏离的；
    	（5）不符合法律、法规有关规定的。   	
[bookmark: _Toc7133][bookmark: _Toc227423923]六、评标方法及标准
评标方法：综合评估法，以下条件全部满足者成交：
1. 满足所有询价条件；
2. 评分最高者。
[bookmark: _Toc227423924][bookmark: _Toc2364][bookmark: _Toc291506261]七、中标及合同签订
（一）中标通知
1.评标结束，确定中标人后，采购人将结果通知投标人。
2.招标采购单位不向落标的投标人解释落标原因，不退还投标文件。
3.中标人有下列情形之一的，中标无效：
（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
（3）拒绝履行合同义务的。
（二）合同签订
1.签订合同前，采购人可对中标人的投标文件（含答复、补充文件）进行真实性查验，凡有虚假的，其中标无效，并依据有关规定给予违法违规处理。
2.采购人在中标通知书发布之日起30日内，与中标人按范本格式制作并签订采购合同。项目数量增减、合同条款变更等按采购人相关规定另行签订补充合同。
3.本文件（含补充、修改文件）、中标人的投标文件（含答复、补充文件）均为签订采购合同的依据。
4.中标人因不可抗力或自身原因不能签订采购合同或者不能履行合同的，采购人重新进行采购。
5.合同履行中，根据实际需求，采购人需追加采购合同标的之外的绿化养护单项，可与中标供应商就单价进行协商谈判后，追加新增单项。
八、其他商务条件
（一）付款方式：自签订合同之日起，每季度根据实际绿化养护标准及考核分值进行付款，中标人应开具合规的增值税普通发票，并提交经采购人确认的考核单等完整付款资料；采购人收到发票及上述完整付款材料后15日内，采购人以供应链票据（航信、云信等）、网银转账汇款、承兑汇票等方式（具体以甲方财务部要求为准）向中标人支付绿化养护服务费用。
（二）考核验收：
每周进行巡查考核，采购人根据工作范围及标准进行详细而全面的考核，无任何问题，签署考核单，作为付款凭据之一。
安全管理要求：
1.签订合同时，中标供应商必须与采购人同时签订安全管理协议书，保证绿化养护安全实施；
2.中标供应商绿化养护人员需经过专业培训的绿化养护人员，必须给绿化作业人员购买人身意外保险和足额社会保险；所有绿化作业人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，绿化养护过程中发生的所有人员伤亡、财产损失、环境污染、第三方索赔等全部安全事故责任及衍生处置费用均由中标人承担。
[bookmark: _Toc6399]（三）售后服务：中标供应商应提供及时周到的售后服务。
（四）绿化养护过程必须符合采购人ISO国际标准质量、环境、职业安全健康一体化管理体系要求。

第三章 养护要求及标准

绿化养护管理工作范围、标准及人员、绿化器械配备要求：
1、养护面积：
公司绿化养护面积68360平方，分别为管家楼水厂27500平方、红石崖水厂22360平方、红石崖一期4000平方，红石崖二期泵站4500平方、棘洪滩泵站10000平方。
2、养护标准：
绿化养护等级定为一级养护、优
3、养护需求及管理：
需配备专业养护人员，绿化器械设备配备齐全，必须满足日常养护需求，因养护造成绿植死亡或缺失必须当年或次年完成补种工作。其次，单次不超过50平方米范围的移栽补种不单独核算费用，超过50平方以外的双方根据市场价按实结算。除绿化用水由甲方免费提供，其他费用均包含在绿化养护费内。
4、绿化养护职责：
包括但不限于以下内容：
（1）.定期巡查绿地，确保植物健康生长，及时防治病虫害；根据植物生长特性进行科学修剪，保持良好的景观效果；做好绿化设施的维护工作，确保灌溉系统正常运行；及时清理绿地内的垃圾和杂物，保持环境整洁；对绿化区域进行土壤改良和施肥，提升植物生长条件。  
（2）.负责绿化档案的建立与管理，记录养护过程中的关键信息。养护单位应建立健全内部管理制度，明确岗位职责，提升养护人员专业素质，确保各项养护工作有序开展。同时，应加强与主管部门沟通协调，定期汇报养护情况，接受监督检查，确保养护质量达到一级标准要求。
（3）.养护单位须制定应急预案，应对极端天气、突发病虫害等异常情况，确保绿化植被的存活率与景观效果。
（4）.在养护过程中，应严格遵守安全生产规范，采取必要的防护措施，杜绝安全事故的发生。主管部门将每周组织检查与考核，对养护质量不达标或管理不到位的情况，有权要求限期整改，并视情况扣除相应费用，整改不及时或者不整改的主管部门有权终止合同。
（5）.完成公司驻地垃圾桶倒运及其他工作。
5、绿化养护标准及具体工作事项
绿化日常养护管理标准：
（1）除草：
①灌木内杂草每月清除一次，每次清除不低于98%                                                ②裸露地每月不低于两次，每次清除不低于95%                                                           ③肉眼观察无明显杂草 应每周进行一次清理
（2）肥料追施
①新栽种的苗木适当追施底肥                                                                                            ②灌木三月底前追施有机肥                                                      ③草皮三月中旬追施氮肥，后期每月追施一次               
④花卉每月一次
（3）农药喷洒
①春季第一次喷洒石硫合剂                                         
②农药喷洒一年不低于四次                                          
③喷洒时须穿戴防护服                                                ④夏季高温随时加大药量                                                                 ⑤草皮应配兑杀菌剂进行一年两次                                                     ⑥夏季灌木、乔木五月七月九月各喷施一次
（4）修剪 
①冬季乔木修剪，将乔木中枯枝明枝进行剪除                        
②修剪后切口需用油漆进行涂抹防止开裂                              
③春季四月九月中旬 进行灌木全部精剪，后每月进行微剪一次                                                                                           ④修剪不能漏剪低剪及漏茬
（5）浇灌
①解冻后春季第一次浇灌 
②入冬后最后一次封冻浇灌 
③灌木浇灌旱天每月保持一次                                           ④夏季浇灌应在下午十六点或早七点                                        ⑤草皮浇灌深度为3-4厘米，灌木深度为5-6厘米，乔木深度为10-15厘米
(6)垃圾清运
①生活垃圾每周五定时清运                                                     ②垃圾桶在清运时不得摔碰                                                ③及时清扫剩余垃圾                                                          ④绿化垃圾装包后第一时间运至存放点                                         ⑤垃圾存放时间不得超过5天
（7）排涝防洪
①雨季来临前疏通排水系统                                                  ②开挖排水沟深度不低于40 厘米                                         ③准备好排水设备及工具                                                          ④专人盯防
（8）防冻
①朝向风口的植被需进行围挡                                               ②新栽种灌木需要搭棚保温                                                      ③乔木进行涂白防冻
树木管理
一月份：本月是全年中气温最低的月份，露地树木处于休眠状态
冬季修剪：全面进行树木整形修剪作业，最低也应对树木上的枯死枝、伤残枝、病虫枝以及妨碍架空线和建筑物的枝杈进行修剪。
防寒：随时检查树木防寒情况，发现问题及时补救。
积肥：利用冬闲，尽量多地积攒有机肥料，以便来年使用。
积雪：下大雪后应及时对在树根上，增加土壤水分，但不能堆积洒过盐的雪。
病虫害防治：用挖蛹及刮树皮等方法消灭越冬虫源。
维护巡查：加强对树木的看管巡查。
二月份：气温较上月有所上升，但树木大都仍处于休眠状态
冬季修剪：继上月继续对树木进行修剪，月底前结束。
防寒：随时检查树木防寒情况，发现问题及时补救。
积肥：利用冬闲，尽量多地积攒有机肥料，以便来年使用。
积雪：下大雪后应及时对在树根上，增加土壤水分，但不能堆积洒过盐的雪。
病虫害防治：用挖蛹及刮树皮等方法消灭越冬虫源。
维护巡查：加强对树木的看管巡查。
春季绿化工作的准备：对所需工具、机械、车辆等进行检修保养；计划购置绿化养护肥料、农药等材料。
三月份：气温继续上升，树木开始萌芽，下旬有些树木开花
补植移栽：将园区内原有枯死树木进行补种、移栽，做到随掘苗、随运输、随栽种、随灌水，提高树木成活率。
春灌：为防止春旱，对树木进行解冻水的灌溉。
拆除防寒物：冬季防寒物可于本月拆除，但不宜过早。
施肥：土壤解冻后对需要追肥的树木进行基肥追施。
防治病虫害：在植物发芽前对植物喷施一遍植物杀虫剂及杀菌剂，防治病虫害的发生（重点是海棠类、松柏类、木槿类等）
四月份：气温继续上升，树木均已发芽、展叶，开始进入旺长期
继续植树：抓紧时间在树木发芽前完成植树工作。
灌水：进行返青水的浇灌。
施肥：继续追施基肥。
修剪：剪除冬、春季干梢的枝条，修剪绿篱、色带。
中耕除草：及时清除植株内的杂草
病虫害防治：注意观察病虫害的发生，及时防治。
看管维护：许多花木进入盛花期，应加强管理，防止人为损坏。
五月份：气温急骤上升，树木迅速生长
灌水：树木抽枝、展叶盛期，需水量很大，应适时周期性灌水。
施肥：对生长较弱的植物追施无机肥。
修剪：修剪残花，新植树木拨芽去蘖（重点是花灌木）
中耕除草
病虫害防治：随时注意观察植物病虫害的发生，预防为主，及时治疗。
六月份：
灌水：由于气温升高较快，结合蒸发量，适时增加灌水量。
修剪：雨季即将来临，可将过大树冠适当剪疏，继续修剪残花。
中耕除草：杂草进入生长旺季，即使消灭绿地内的野草，防止草荒。
准备排水：雨季将临，应预先做好排水、防涝的准备工作。
除蘖：对植物进行摘芯、打尖、除蘖等工作。
病虫害防治：随时注意观察植物病虫害的发生，预防为主，及时治疗
七月份：进入暑期温度很高，中旬以后进入雨季，开始出现暴风雨
树木移植：乘雨季期间，蒸发量相对较低，可以移植补栽常绿树，特别是竹类最宜在雨季移植。
防涝：大雨过后注意及时防水排涝。
除草：加强除草工作，防止草荒。
巡查、救危：雨季期间多暴风雨容易发生树木歪倒倾斜等危险情况，因及时做好劳力组织、物资材料、工具设备等方面的准备，并随时派人检查，发现险情及时处理。（由以须根系植物为主）
病虫害防治：进入雨季之后，植物容易产生病虫害，做到及时发现，及时防治。
修剪：对不同品种的树木进行夏季修剪。
八月份：
防涝：结合园内实际情况，继续做好防水排涝工作。
抗旱：结合天气情况，适时为治污补水抗旱。
中耕除草：
修剪：除对一般植物进行修剪外，要对绿篱进行整形修剪，。黄杨篱要在八月上旬修完，防止冬季哨尖。花灌木进行促花修剪。
树木移植：可继续在雨季移植常绿树。
病虫害防治
九月份：气温逐步下降，临近国庆节
准备迎国庆：伐除死树，修剪干枯枝杈，绿篱整形修剪，绿地内整理园容，做到树木青枝绿叶，园容干净整洁。
施肥：对一些生长较弱不够充实的树木应追施磷钾肥。
除草：国庆节前彻底清除园内杂草，防止杂草种子自行繁殖。
病虫害防治：彻底队园内植物进行一次普查，有针对性的防治病虫害。
十月份：气温继续下降，树木开始落叶，进入半休眠状态
积肥：集中清理落叶积肥，销毁或深埋带菌病叶。
灌水：结合当时温度，适时减少浇水量
追肥：在秋季适当给一些树种追施基肥，以便来年生长旺盛。
病虫害防治；对植物施埋广谱内吸性杀虫剂。
十一月：
灌冻水：在上冻之前，对所有植物进行一次透彻的灌溉。
防寒：对不耐寒的植物进行防寒工作。
清洁：清扫园区内的绿地落叶。
病虫害防治：
追肥：在上冻之前，继续对植物追施基肥。
对灌溉设施进行关闭、回水工作。
十二月：植物完全进入休眠期
修剪：植物进入冬季整形修剪。
园林机械的保养。
病虫害防治：物理防止越冬病虫害。

草坪管理
一月份：
草坪卫生：及时清除草坪内的枯枝落叶。
机械保养：检查、保养草坪机械，以保证春季使用。
病虫害防治：检查露地越冬害虫及虫卵，及时消灭。
二月份：
草坪卫生：及时清除草坪内的枯枝落叶。
机械保养：检查、保养草坪机械，以保证春季使用。
病虫害防治：检查露地越冬害虫及虫卵，及时消灭
三月份：
灌溉：对园区内的草坪进行全面的返青水灌溉。
在天气和土壤条件都事宜时，应楼去草坪上的枯枝和垃圾。
修剪：视草坪生长情况，适时进行一次修剪，只剪草尖。
病虫害防治：观察早期病虫害，及时防治。
四月份：
灌溉：草坪进入生长期，根据天气变化对草坪进行浇水灌溉。
修剪：根据草坪长势进行修剪，保证草坪长得不要过于茂盛。
追肥：草坪内可追施适量的无机肥，促进发芽健壮。
补种：标出荒草块，重新补种或铺草皮。
病虫害防治：草坪生长速度加快，容易产生疾病，要注意观察及时处理。
五月份：
修剪：继续修剪，按照需要增加修剪次数，降低修剪高度。
灌溉：观察土壤墒情，补充水分。
除草：随着气温的升高，要及时清除杂草。
施肥：由于修剪次数增加，需要实弹补充肥料。
病虫害防治：草坪生长速度加快，容易产生疾病，要注意观察及时处理。
六月份：
修剪：夏季草坪进入生长旺季，生长很快，修剪周期就要缩短日期。
除草：夏季杂草也同样进入生长旺季，结合喷洒灭草剂，同时进行人工拔除。
灌溉：结合降雨量，适量补充水分。
病虫害防治：草坪生长速度加快，容易产生疾病，要注意观察及时处理。
七月份：
修剪：加强草坪修剪管理。
除草：夏季杂草也同样进入生长旺季，结合喷洒灭草剂，同时进行人工拔除。
灌溉：结合天气情况，适量补充水分。
施肥：在雨季可喷洒无机肥，对草坪可进行营养补充。
病虫害防治：雨季的到来，视草坪极易产生各种病害，要注意防治。
八月份：
灌溉：要注意防旱排涝工作。适时补充水分。
除草：尽量将杂草除净，防止其繁殖。
修剪：继续保持高度的进行草坪修剪，以便其横向发展。
施肥：在雨季可喷洒无机肥，对草坪可进行营养补充。
病虫害防治：雨季的到来，草坪极易产生各种病害，要注意防治。
九月份：
修剪：气温渐低，草坪生长速度变慢，修剪次数减少。
除草：防止杂草开花结籽。
施肥：结合草坪长势，适量追喷无机肥。
病虫害防治：草坪生长速度减缓，容易产生疾病，要注意观察及时处理。
十月份：
修剪：逐渐停止剪草，适时提高剪草留茬高度；
施肥：完成最后松土追肥作业。
修复：补种枯死草坪。
除草：最后清除杂草。
灌溉：减少浇水量。
十一月：
修剪：在天气晴朗的日子，对草坪进行最后一次高茬修剪。
灌溉：减少浇水量，上冻之前灌一次透水。
整理：清理、保养所有的草坪设备，以便过冬。
保洁：清理草坪内的枯叶及杂物。
十二月：
保持卫生管理，进一步清理落叶及枯枝。
[bookmark: _Toc24746][bookmark: _Toc227520434][bookmark: _Toc635]第四章  评审办法（综合评估法）

[bookmark: _Toc18442][bookmark: _Toc2793]评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1.1.1
	形式评审
标准
	投标人名称
	与营业执照一致

	
	
	投标函签字盖章
	由法定代表人或其委托代理人签字或盖章，并加盖单位公章

	
	
	投标文件格式
	符合第六章“投标文件格式”的要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	
	
	投标报价文件签字盖章
	投标文件应加盖投标人公章、骑缝章及由法定代 
表人或其委托代理人签字或盖章。

	1.1.2
	资格评审
标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	信用等级
	符合第一章“邀请函”规定

	
	
	法人无行贿犯罪证明
	符合第一章“邀请函”规定

	
	
	其他要求
	符合第一章“邀请函”规定

	



1.1.3
	



响应性评
审标准
	投标内容
	符合第一章“邀请函”规定

	
	
	供货期
	符合第一章“邀请函”规定

	
	
	投标有效期
	符合第一章“邀请函”规定

	
	
	技术标准、要求及方案深化设计
	符合第三章“养护要求及标准”规定

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2. 1
	分值构成
(总分 100 分)
	价格评审：（55分）
商务评审：（6分）
服务评审：（39分）

	2.2.2
	投标报价计算方法
（55分）
	评标基准价=所有有效标书投标报价(或最终价格)中的最低投标报价。报价得分= 评标基准价÷（投标报价）×55

	条款号
	评分因素
	评分标准

	






2.2.3(1)
	




商务评审标准
	企业业绩
（6分）
	比较近三年（2023年7月1日至今）投标人承担同类项目的业绩，合同方必须与投标人全称完全一致，每份得2分，最多提供3份合同。	Comment by 徐梦竹律师: 提示核实，确保与询价函要求一致
注：
（1）合同复印件应加盖公章。
（2）时间界定以合同签订日期为准。
（3）未按要求提交合同，或合同时间和内容不符合要求，或合同金额不清晰的，均不予计分。

	2.2.3(2)
	服务评审标准
	技术方案（27分）
	1、总体绿化养护实施方案（8分）
结合厂区绿化布局、苗木品类、生长习性、厂区生产环境特点，制定全年分季度常态化养护方案，包含日常养护流程、苗木分类管护、绿地规整、长势管控、四季养护重点工作等内容。方案贴合厂区实际、科学系统、可落地性强、细节完善得6-8分；方案内容完整、常规可行得3-5分；方案内容简略、养护流程缺失、针对性不足得0-2分。
2、病虫害防治及绿植管护方案（8分）
制定系统化病虫害监测、预防、专项治理机制，明确虫害、病害、杂草滋生防控措施，规范药剂选用、配比、喷施流程，符合环保、安全、厂区生产管控要求；具备苗木枯萎、黄叶、倒伏等问题应急处置及复壮养护措施。方案完善、防控闭环、安全环保得6-8分；措施基本齐全、流程规范得3-5分；防治措施简单、无专项管控方案、存在安全隐患得0-2分。
3、应急养护及专项保障方案（6分）
建立24小时应急养护机制，针对台风、暴雨、大风、极端高温低温等恶劣天气，制定苗木扶正、断枝清理、倒伏处置、绿地排涝、灾后复绿、枯枝清运等应急处置流程，明确响应时限、处置流程、人员物资保障。应急体系完善、响应高效、流程闭环得5-6分；应急措施基本齐全、流程完整得3-4分；无应急养护方案、响应机制缺失得0-2分。
4、现场文明养护及安全管控（5分）
针对厂区封闭管理、生产作业环境，制定绿化作业安全管控措施，包含药剂安全使用、机具作业安全、防火防污染、作业围挡、现场保洁、垃圾日产日清、不影响厂区正常生产运营等管控内容。措施全面规范、贴合厂区管理要求得4-5分；措施基本到位得2-3分；安全文明管控缺失、无现场管理措施得0-1分。


	
	
	人员、设备配置（12分）
	1、专项养护人员配置（8分）
配备固定项目负责人、专职养护技术员、持证绿化工、现场作业班组，人员配置充足、岗位职责清晰、人员稳定，具备绿化养护、病虫害防治相关从业经验，可提供人员简历、在岗佐证、相关培训证书。人员配置齐全、专业度高、在岗稳定得6-8分；人员基本齐全、专业配置一般得3-5分；关键岗位缺失、人员流动性大、无专业技术人员得0-2分。
2、养护机具及物资储备（4分）
配备全套专业绿化养护机具（修剪机、割草机、洒水设备、消杀设备、清运工具等），常备环保药剂、养护耗材、苗木补植备用物资，机具齐全、物资储备充足，可满足常态化及应急养护需求。设备物资齐全、清单完整、保障有力得4分；设备基本满足日常养护需求得2-3分；机具匮乏、物资缺失、无法保障养护作业得0-1分。



[bookmark: _Toc31249]1.  评标方法
[bookmark: _Toc17461]本次评标采用综合评估法。评审小组对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章 第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授 权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先； 投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评标办法前附表的规定 确定中标候选人顺序。
[bookmark: bookmark191][bookmark: _Toc31265]2.  评审标准
2.1  初步评审标准
2.1.1  形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2  资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3  响应性评审标准：见评标办法前附表。
[bookmark: _Toc18882]2.2  分值构成与评分标准
2.2.1  分值构成
（1）价格评审：见评标办法前附表；
（2）商务评审：见评标办法前附表；
（3）服务评审：见评标办法前附表；
2.2.2  投标报价计算方法
投标报价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3  投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：无。
2.2.4  评分标准
（1）价格评分标准：见评标办法前附表；
（2）商务评分标准：见评标办法前附表；
（3）技术评分标准：见评标办法前附表；


[bookmark: _Toc15201]3.  评标程序
[bookmark: bookmark192][bookmark: _Toc26357]3.1  初步评审
3.1.1  评审小组可以要求投标人提交第一章“询价函”规定的有关证明和证件的原件， 以便核验。评审小组依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合 评审标准的，评审小组应当否决其投标。
3.1.2  投标人有以下情形之一的，评审小组应当否决其投标：
（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出 招标文件规定的偏差范围或最高项数；
（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。
3.1.3  投标报价有算术错误及其他错误的，评审小组按以下原则要求投标人对投标报价进 行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评审小组应当否决其投标：
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除 外；
（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项 合价累计数为准，修正投标报价；
（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。
[bookmark: _Toc15638]3.2  详细评审
    3.2.1  评审小组按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
3.2.2  评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 评审小组发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个 别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者 不能提供相应证明材料的，评审小组应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
[bookmark: _Toc24969]3.3  投标文件的澄清
3.3.1  在评标过程中，评审小组可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同 类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明 或补正应以书面方式进行。评审小组不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2  澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构 成投标文件的组成部分。
3.3.3  评审小组对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、 说明或补正，直至满足评审小组的要求。
[bookmark: _Toc11100]3.4  评标结果
3.4.1 评审小组按照得分由高到低 的顺序推荐中标候选人，并标明排序。
3.4.2  评审小组完成评标后，出具书面评审结果，由招标人在青岛碧海水务有限公司网站（https://www.qdbhwater.com/ ）上发布


第五章  投标文件编制
1.应按本文件规定的格式、顺序制作，带封面胶钉，不得打钉，每页必须加盖公章。
2.报价文件一式四份。
3.报价文件装订后用密封袋密封，在密封袋上注明报价日期和报价人名称（全称）并盖公章。

















项目名称：
项目编号：


报价文件








　　　　供  应  商：　　         　　　　   　（盖章）

法定代表人或其委托代理人：　  　（签字或盖章）


　　　　　日　　期：　　　年　　　月　　日

1

[bookmark: _Toc515800191][bookmark: _Toc13813][bookmark: _Toc20511][bookmark: _Toc22243][bookmark: _Toc8057][bookmark: _Toc360113102][bookmark: _Toc30598][bookmark: _Toc330225910][bookmark: _Toc5034]1.报价承诺函
             （采购人名称）：
经研究，我方决定参加 （项目名称） 项目（项目编号：      ）的报价活动并提交报价文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任：
1.我方完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议，同意按照招标文件要求提供与投标有关的一切数据或资料。
2.我方承诺除招标文件条款响应和偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。
3.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。
4.如我方中标，我方承诺：
（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；
（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；
（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
5．我方在此声明，所提交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。
6.                 （其他补充说明）。


报价人：                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：           （签字或印章）
日    期：        年      月      日







2.法定代表人身份证明
单位名称：
单位性质：
成立时间：  年  月  日
经营期限：
姓名：   性别：    年龄：   职务：
系（单位名称）的法定代表人。
特此证明。
身份证复印件粘贴处
	
	




报价人：（盖单位章）
法定代表人：（盖章或签字）
日  期：   年  月   日
[bookmark: _Toc360113100][bookmark: _Toc7797][bookmark: _Toc8519][bookmark: _Toc20843][bookmark: _Toc330225908][bookmark: _Toc144974468][bookmark: _Toc152047264][bookmark: _Toc9343238][bookmark: _Toc14855][bookmark: _Toc24340][bookmark: _Toc18088][bookmark: _Toc9342900][bookmark: _Toc480983369]
3.法定代表人授权委托书

本人（姓名）系（响应单位名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人，参加  （项目名称）（项目编号）        的采购活动。并在此项目采购过程中签署一切相关文件和处理与之有关的一切事务，其法律后果由我方承担。
委托期限： 90日历天。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证及被授权人身份证复印件

	[bookmark: _Hlk10043326]
	

	
	


（仅委托代理人报价时提供）

报价供应商：（盖单位章）
法定代表人：（盖章或签字）
身份证号码：
委托代理人：（签字）
身份证号码：
日    期：    年   月    日
[bookmark: _Toc330225911][bookmark: _Toc152047266][bookmark: _Toc480983370][bookmark: _Toc25295][bookmark: _Toc360113103][bookmark: _Toc9343239][bookmark: _Toc29416][bookmark: _Toc9342901][bookmark: _Toc144974470][bookmark: _Toc25339]

[bookmark: _Toc25912][bookmark: _Toc5332][bookmark: _Toc8819]
4.响应方案及说明
1、总体绿化养护实施方案
2、病虫害防治及绿植管护方案
3、应急养护及专项保障方案
4、现场文明养护及安全管控
5、专项养护人员配置
6、养护机具及物资储备













5.开标一览表
	项目名称
	

	项目编号
	 

	投标单价、总价及税率
	

	
	

	
	

	交 货 期
	

	质保期
	

	付款方式
	

	商务条件
	

	技术条件
	




供应商：                    （盖供应商单位公章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或印章）

日  期：      年   月   日












6.报价清单






7.合作商基本情况表
	

	供应商名称
	

	法人代表
	
	注册资金（万元）
	

	注册地址
	
	注册时间
	

	联系人
	
	联系电话
	

	主营业务
	

	收入（万元）
	

	经营范围
	

	主要业绩
	

	公司性质
	

	经营方式
	

	资质
	






8.无行贿犯罪记录证明（法院开具）



























9.若不能开具“8.无行贿犯罪记录证明 ”，请提供以下9-1 承诺书、
9-2 法人无犯罪记录证明、9-3 信用中国查询报告
9-1 无行贿犯罪记录承诺书

合作单位名称（盖章）：
统一社会信用代码：
法定代表人姓名：
法定代表人身份证号：
项目名称：
合作事项：


本单位及法定代表人，作为青岛碧海水务有限公司本次合作的意向/实际参与方，就廉洁从业及行贿犯罪记录情况，郑重承诺如下：
一、关于无行贿犯罪记录的承诺
1.本单位承诺：本单位在经营活动中无行贿犯罪记录，未因行贿行为被司法机关、纪检监察机关或行政监管部门作出生效判决、决定或行政处罚。
2.法定代表人承诺：本单位的法定代表人（姓名：XXX），无行贿犯罪记录，且在履职过程中从未实施、指使或放任任何形式的行贿行为。
二、关于配合监督管理的承诺
本单位及法定代表人完全知悉并同意遵守《中国水务投资集团有限公司党委关于加强在建项目、运营项目从业人员

l3
“八小时外”监督管理规定（试行）》及相关廉洁要求。具体承诺如下：
1.真实披露：本承诺书所陈述内容真实、完整、准确。如提供虚假承诺， 自愿承担一切法律后果及合同责任。
2.接受查询授权：同意并授权贵单位通过中国裁判文书网、信用中国等公开渠道，查询本单位及法定代表人的行贿犯罪记录及其他相关信用信息。
3.补充证明提供：若公开查询渠道无法完全满足贵单位审查要求，本单位及法定代表人将积极配合提供个人无犯罪记录证明（ 由户籍地或经常居住地公安机关出具），或提供其他可证明无行贿记录的有效法律文件。
4.持续合规承诺：在本项目合作期间（包括“八小时外”），本单位及法定代表人保证不以任何形式向贵单位及关联单位从业人员及其特定关系人进行利益输送、行贿或变相行贿，不实施 “ 围猎”行为。
四、违反承诺的后果
若本承诺书内容存在虚假，或本单位/法定代表人在合作期间出现行贿、变相行贿等行为，贵单位有权：
取消本单位的合作资格或中标结果；
解除已签订的全部或部分合同，并追究本单位的违约责任；
将本单位列入贵单位供应商/合作单位黑名单，不再合作；
将相关线索移送纪检监察机关或司法机关处理；

l4
要求本单位承担由此造成的全部损失（包括直接损失、间接损失及维权费用）。
五、其他
本承诺书一式两份，贵单位执一份，承诺单位执一份，具有同等法律效力。

承诺单位（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：


日期：     年   月   日

15
9-2 法人无犯罪记录证明

l6
9-3 信用中国查询报告
l7
10.其他应提供的证明资料：
（1） 营业执照副本复印件；
（2） 缴纳税收证明资料（近一个月）完税证明或增值税申报表；
（3） 上年度纳税信用等级B级（含）以上，新注册企业M级；
（4） 绿化作业人员缴纳社会保险证明资料和人身意外险资料，身份证复印件、近一个月缴纳社保明细和人身意外险保单；
（5） 法定代表人身份证明或者法定代表人授权委托书；
（6） 安全生产许可证；
（7） 投标承诺函；
（8） 相关业绩
















11.技术标准























12.技术条款偏离表

项目名称：                 项目编号：

	序号
	采购文件
	响应文件

	
	条款号
	条款内容
	条款号
	条款内容

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	








供应商：                    （盖供应商单位公章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或印章）


日  期：      年   月   日
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